# (非推奨)RS-232C QnAシリーズ

マニュアル > 機器接続ガイド > 三菱電機 > 非公開プロトコル > # (非推奨)RS-232C QnAシリーズ |

ご利用の注意

非公開プロトコルを使用して接続を行いますが、通信速度が遅いなどの理由により、非推奨になります。

特に理由がない場合は公開プロトコルを使用してください。

接続例

使用機種

項目 | 機種等
PLC | Q2ACPU
通信ユニット | AJ71QC24

設定詳細

項目 | 設定項目 | 設定例
パソコン側の設定 | COMポート | 接続するシリアルポート番号
伝送速度 | 19200bps
パリティ | 偶数
局番 | 0

接続例でのPLC側の設定

「AJ71QC24」の前面にあるスイッチを設定します。スイッチの詳細については、メーカーのマニュアルを参照してください。

以下のように設定したら、必ず一度PLCをリセットしてください。

スイッチ | 設定内容
STATION No（x10） | 0
STATION No（x0） | 0
CH1.Mode | 5
CH1.SW01 | OFF
CH1.SW02 | ON
CH1.SW03 | ON
CH1.SW04 | ON
CH1.SW05 | OFF
CH1.SW06 | ON
CH1.SW07 | ON
CH1.SW08 | ON
CH1.SW09 | OFF
CH1.SW10 | ON
CH1.SW11 | ON
CH1.SW12 | OFF

※その他の型番のユニットでは、「モード設定スイッチ」が「5（専用プロトコル 形式1）」、「データビット」が「8ビット」、「ストップビット」が「1ビット」になるように設定をしてください。