# 接続手順(Ethernet)

マニュアル > 機器接続ガイド > パナソニック > # 接続手順(Ethernet) |

概要

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | シリーズ/機種等 | 接続ユニット | 対応ドライバ
Ethernet | MEWNET-FPシリーズ | ・FP3 ET-LAN相当 | パナソニック- Ethernet MEWNET-FPシリーズ 【接続時使用プロトコル】 MEWTOCOL

| CPUユニットとリンクユニットの組み合わせについては、実際に機種の組み合わせが可能かどうかを機器メーカーへご確認ください。また、その組み合わせで、弊社接続時使用プロトコルで通信可能かどうかをご確認ください。

（参考資料）機種一覧

シリーズ | 機種等
MEWNET-FP シリーズ | FP-e、FP-X、FP-∑、FP-0、FP-0R、FP1、FP2、FP2SH、FP3、FP10SH、FP-M、FP-C、FP10S、FP5、FP10 など
FP7 シリーズ | FP7 など

設定ダイアログ詳細

Ethernet共通

パソコン側設定 | •パソコンIPアドレス パソコンのIPアドレスです。自動を選択すると、デフォルトのIPアドレスが設定されます。 •パソコンポート番号 パソコン側のポート番号です。「自動」にすると、空きポートが選択されます。UDPでなくTCPで通信を行う場合は、自動にします。 •パソコン局番 パソコン側の局番を指定します。
ユニット側設定 | •ユニットIPアドレス PLCのIPアドレスです。 •ピングテスト ピングテストを行います。成功した場合は物理的にネットワークが接続されていることを意味します。 •ユニットポート番号 PLCのポート番号です。 •ユニット局番 PLC側の局番を指定します。
通信詳細 | •待ち時間 PLCからの応答タイムアウト時間です。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。 •プロトコル UDPかTCPを選択します。 •パソコン側ポート番号を他のPLCと共用する 本PLCの場合、特に意味はありません。 •最大通信インターバル TCPを選択した場合、設定が必要になります。 Hシリーズと接続する場合などに使用します。PLCの「Task Code Information」の「Timeout value」で設定した値と同じ値にして下さい。
その他詳細設定 | •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、つぎの送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。