# KV-700 KV-LE20A

マニュアル > 機器接続ガイド > キーエンス > 接続手順(Ethernet) > # KV-700 KV-LE20A |

KV-700 LE20Aとの接続は、対応するデバイスも含め「Ethernet KV-700 KV-LE20」と同等の内容となります。

そのため、詳細については「Ethernet KV-700 KV-LE20」項目を参照してください。

PLCの設定はKV STUDIO を用います。LE20Aについては、KV STUDIOのVer2.3から対応していますので、それ以前のバージョンを使っている場合は、バージョンアップをしてください。

また、LE20AとLE20との大きな違いは通信速度です。特に大量のデータの読み書きの時、LE20Aの方が高速に通信が行えます。

下記は通信パフォーマンスの目安です。

通信パフォーマンス（D0000～D9999）

点数 | LE20A | LE20
10ワード | 7 ms | 10 ms
100ワード | 9 ms | 38 ms
1000ワード | 49 ms | 317 ms
5000ワード | 226 ms | 1567 ms
10000ワード | 449 ms | 3154 ms

※Pentium 1.6G 512RAM 100baseTにて100回計測した結果の平均値