# (非推奨)Ethernet QシリーズQモード

マニュアル > 機器接続ガイド > 三菱電機 > 非公開プロトコル > # (非推奨)Ethernet QシリーズQモード |

ご利用の注意

非公開プロトコルを使用して接続を行いますが、通信速度が遅いなどの理由により、非推奨になります。

特に理由がない場合は公開プロトコルを使用してください。

注意事項

対象局にMELSECNET/10(H)ユニット、もしくはEthernetユニットを挿してアクセスする場合、「対象局側ユニットのネットワーク番号」「対象局側ユニットの局番号」には対象局側ユニットのパラメータ設定で指定した値を設定してください。

対象局にMELSECNET/10(H)ユニット、もしくはEthernetユニットを挿してアクセスする場合、「接続局側ユニットの局番号」には接続局側Ethernetユニットのパラメータ設定で指定した局番号を設定してください。

「高度な設定」の［通信プロトコル］は、接続局のEthernetユニットにパラメータ設定した通信プロトコルと一致させてください。

「パソコン側ポート番号」には、使用する通信プロトコルによって以下の値を設定してください。

UDP/IPの場合：

接続局側Ethernetユニットのパラメータ設定内容が「自動応答方式」以外の場合、「5001」を設定してください。

接続局側Ethernetユニットのパラメータ設定内容が「自動応答方式」の場合、「自動」を指定すると、パソコン内の空きポート番号を自動で割り当てます。「自動」以外を設定すると、指定したポート番号を使用します。

TCP/IPの場合：

「自動」を指定してください。パソコン内の空きポート番号を自動で割り当てます。

「パソコン側ネットワーク番号」には、接続局側Ethernetユニットのパラメータ設定で、Ethernetユニットに設定したMELSECNET/10用ネットワーク番号と同一のネットワーク番号を指定してください。

「パソコン側局番号」には、Ethernetの同一ループ内で、Ethernetユニットに設定した局番号と重複しないように、値を設定してください。

「接続局側ユニットのポート番号」には、使用する通信プロトコルによって以下の値を設定してください。

UDP/IPの場合 ：「5001」を設定してください。

TCP/IPの場合 ：「5002」を設定してください。

接続例

使用機種

項目 | 機種等
PLC | Q02CPU
通信ユニット | QJ71E71

設定詳細

項目 | 設定項目 | 設定例
PLC側の設定 | IPアドレス | 192.0.0.2
| ポート番号 | 5001
| 通信プロトコル | UDP/IP
パソコン側の設定 | IPアドレス | 192.0.0.1
| ポート番号 | 自動

| 設定例で使用しているPLC側ポート番号5001はGXDeveloperで設定せずに利用できる三菱PLC特有なポート番号です。

接続例でのPLC側の設定

「AJ71QC24」の前面にあるスイッチを設定します。スイッチの詳細については、メーカーのマニュアルを参照してください。

以下のように設定したら、必ず一度PLCをリセットしてください。

「QJ71E71」に設定を行います。設定はGXDeveloperなどで行います。

1.GXDeveloperなどを起動して、新規プロジェクトを作成する

2.ツリーの「パラメータ」-「ネットワークパラメータ」をダブルクリックして、「MELSECNET/Ethernet」を選択し、下のように設定する
「先頭I/ONo.」は、「QJ71E71」の位置にあわせて設定してください。

3.「動作設定」をクリックして、下のように設定した後、「設定終了」をクリックする
「交信データコード設定」は、必ず「バイナリコード交信」に設定します。

4.「設定終了」をクリックして、ネットワークパラメータのダイアログを閉じる

5.「オンライン」メニューの「PC書込」を選択して、パラメータをPLCへ書き込む