# 通信パフォーマンス

マニュアル > 機器接続ガイド > 共通項目 > # 通信パフォーマンス |

通信パフォーマンスの計測

下記のパフォーマンスは弊社アプリケーションの「更新周期計測機能」を用い、ワードレジスタへの通信のログを100回分とり、１回あたりの平均通信時間を算出したものです。

時間の単位はms（１秒=1000ms）です。

設定ファイルのサンプルは、以下からご利用頂けます。

| 弊社ホームページの「通信パフォーマンス」項目より詳細レポートのダウンロードができます。

■テスト環境

CPU : Core i5-2450 2.50GHz

OS : Widows7 Pro SP1 64bit

Memory : 6GB

■三菱電機 Qシリーズ Ethernet

使用機種 ：Q06UDEHCPU + AJ71QE71

通信エリア ：D0000 - D9999

・１コネクションの場合
タグ点数（ワード） | ms
10 | 3
100 | 3
1000 | 9
5000 | 36
10000 | 70
・並列コネクションの場合
タグ点数（ワード） | ms | 条件
10000 | 46 | 6ポート使用

| 三菱Qシリーズの１パケットの最大通信サイズは約900ワードです。 PLC毎に900の倍数個のタグを定義することにより、最高のパフォーマンスが得られます。 詳しくはサンプルファイルを参照ください。

■横河電機

使用機種 ： FA-M3V

通信エリア ： D00001 - D10000

１．FA-M3 Ethernet 汎用プロトコル（バイナリモード）

・１コネクションの場合
タグ点数（ワード） | ms
10 | 1
100 | 2
1000 | 14
5000 | 65
10000 | 129

2．FA-M3R Ethernet 高速プロトコル（バイナリモード）

・１コネクションの場合
タグ点数（ワード） | ms
10 | 1
100 | 2
1000 | 5
5000 | 22
10000 | 46

| FA-M3 Ethernet汎用プロトコルの１パケットの最大通信サイズは64ワードです。 FA-M3R Ethernet高速プロトコルの1パケットの最大通信サイズは汎用の4倍のとなり、256ワードとなります。

■オムロン CS1シリーズ Ethernet

使用機種 ： CJ2H-CPU68-EIP

通信エリア ： DM00001 - DM10000

・１コネクションの場合
タグ点数（ワード） | ms
10 | 4
100 | 4
1000 | 14
5000 | 55
10000 | 106