# デバイスダウン

マニュアル > サーバ作成ガイド > タグ編 > 機能解説 > # デバイスダウン |

デバイスダウンについて

デバイスダウンとはPLCの生存状態を認識するための設定です。

PLCとの通信が連続して失敗することにより、デバイスダウンと認識されます。

デバイスダウン中はユニットのシステムプロパティ「Alive」がFALSEになります。詳細はシステムプロパティを参照してください。

デバイスダウン状態になると、「デバイスダウン中の処理」に従い、PLCが復活するまでデバイスダウン処理を行います。

| デバイスダウンの認識方法には下記の2種類あります。 ・リフレッシュ通信が連続して失敗したらデバイスダウンとする（フォルダ毎） ・リフレッシュ通信が連続して失敗したらデバイスダウンとする（ユニット毎） デフォルトでは「ユニット毎」が選択されています。フォルダ毎のネットワーク設定が異なり、それぞれのフォルダ毎にデバイスダウンを認識したい場合は、「フォルダ毎」を選択します。 例えば、RS422によるマルチドロップ接続時など、フォルダごとに生存状態が異なる場合がありますが、そのとき「フォルダ毎」を選択すると、フォルダ毎にデバイスダウンが認識され、フォルダのシステムプロパティ「U01.F01!Alive」で個別の生存状態を識別できます。 「フォルダ毎」を選択するときの注意点としては、フォルダ毎に連続通信エラーをカウントするため、デバイスダウン認識までの時間が遅くなります