# RS-232Cによる接続

マニュアル > 機器接続ガイド > 共通項目 > # RS-232Cによる接続 |

通信設定方法

接続のポイントは下記の２点です。

•適切なRS-232Cケーブルを選ぶ
RS-232Cケーブルには、ピンの数または配線方法などの違いによって、いくつかの種類があります。パソコン側とPLC側のそれぞれの正確なピン数、およびメーカーの公開する内部配線を確認してケーブルを選ぶ必要があります。
詳細については、お使いのPLC機器のマニュアルを参照してください。

•RS-232Cの通信パラメータを一致させる
PLC側とパソコン側の通信パラメータを一致させる必要があります。PLC側の設定は、ディップスイッチを物理スイッチもしくは設定ソフトで行い、パソコン側の設定は各ユニットのプロパティの「通信設定」ダイアログで設定を行います。

また、複数のPLCと接続するケースとして下記の2通りがあります。

| 複数のポートにわけることにより、通信を行います。 各PLCは独立して通信が行われます。
| PLC間をRS-422でマルチドロップ接続します。ただしPLCがマルチドロップ接続に対応している必要があります。 フォルダのネットワークの設定でPLCを区別し、通信もフォルダごとに順番に行われます。

RS-232C共通設定ダイアログ

通信設定 | •COMポート PLCが接続されている通信ポート番号を指定します。 •伝送速度 PLCとパソコン間の伝送速度（通信速度）を指定します。一覧にない伝送速度を設定したい場合は、手動で入力して下さい。 •バイトサイズ バイトサイズを指定します。 •ストップビット ストップビットの種類を指定します。 •パリティ パリティの種類を指定します。 •その他設定 その他のPLC固有の設定がある場合です。
通信詳細 | •読込みタイムアウト設定 PLCからの応答の最大待ち時間を指定します。この時間を経過しても、PLCからのデータが受信できない場合には、読込みを中止します。 •書込みタイムアウト設定 PLCへの送信の最大待ち時間を指定します。この時間を経過しても、PLCへの送信が完了できない場合には、書込みを中止します。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。 •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、次の送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。 シャープJWシリーズ及び三菱FXシリーズではこのパラメータを調整する必要があります。通常は「0」を設定して下さい。 •エラー処理 USBケーブル等に接続するために変換コネクタを使用している場合、COMポートがロックされてしまい、再コネクトを行った際に再接続ができない場合があります。そのような場合は、チェックを入れてください。