# 接続手順(Ethernet)

マニュアル > 機器接続ガイド > 横河電機 > # 接続手順(Ethernet) |

概要

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | シリーズ/機種等 | 接続ユニット | 対応ドライバ
Ethernet | FA-M3シリーズ | ・F3LE01-0T ・F3LE11-0T ・F3LE12-0T ・F3LE01-5T相当 | 横河電機-Ethernet FA-M3（M3R使用時は、FA-M3Rを選択） 【接続時使用プロトコル】 上位リンク

| CPUユニットとリンクユニットの組み合わせについては、実際に機種の組み合わせが可能かどうかを機器メーカーへご確認ください。また、その組み合わせで、弊社接続時使用プロトコルで通信可能かどうかをご確認ください。

（参考資料）機種一覧

シリーズ | 機種等
FA-M3シリーズ | F3SP71-4S、F3SP76-7S、F3SP66-4S、F3SP67-6S、F3SP21-0N、F3SP25-2N、F3SP35-5N、F3SP20-0N、F3SP30-0N、F3SP28-3N、F3SP38-6N、F3SP53-4H、F3SP58-6H、F3FP36-3N、F3SP71-4N、F3SP76-7N、F3SP28-3S、F3SP38-6S、F3SP53-4S、F3SP58-6S、F3SP59-7S、F3SP22-0S、F3SP71-4S、F3SP76-7S、F3SP22-0S、F3SP71-4S、F3SP71-4S、F3SP76-7S、F3SP71-4S、F3SP76-7S、F3SP71-4S、F3SP76-7S、F3SP71-4S、F3SP76-7S、F3SP71-4S、F3SP76-7S など

BASIC CPU モジュールのコモン領域へのアクセスについて

BASIC CPU モジュール（F3BP20など）のコモン領域に対しアクセスする場合は、以下のように指定します。

コモン領域ワードアクセス

デバイス「Dxxxx」で指定します。「D0001」がコモン領域の先頭を表し、1 デバイスが1 ワードになります。

整数型タグの場合、1 つのタグに1 デバイスが割り当てられます。

コモン領域ビットアクセス

デバイス「Ixxxx」で指定します。「I0001」がコモン領域の先頭を表し、1 デバイスが1 ビットになります。

整数型タグの場合、1 つのタグに16 デバイスが割り当てられます

設定ダイアログ詳細

Ethernet共通

パソコン側設定 | •パソコンIPアドレス パソコンのIPアドレスです。自動を選択すると、デフォルトのIPアドレスが設定されます。 •パソコンポート番号 パソコン側のポート番号です。「自動」にすると、空きポートが選択されます。 UDPでなくTCPで通信を行う場合は、自動にします。
ユニット側設定 | •ユニットIPアドレス PLCのIPアドレスです。 •ピングテスト ピングテストを行います。成功した場合は物理的にネットワークが接続されていることを意味します。 •ユニットポート番号 PLCのポート番号です。
通信詳細 | •待ち時間 PLCからの応答タイムアウト時間です。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。 •プロトコル UDPかTCPを選択します。 •パソコン側ポート番号を他のPLCと共用する 本PLCの場合、特に意味はありません。
その他詳細設定 | •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、つぎの送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。