# ビットがONの間のみイベントを有効にする

マニュアル > サーバ作成ガイド > イベント編 > イベントの応用 > # ビットがONの間のみイベントを有効にする |

概要

ビット信号がONの間のみイベントを有効にする設定方法について解説します。

この機能のサンプルは、以下からご利用頂けます。

設定ファイル：　event_sample01.txt

ここでは例として、「U01.F01.T01」がONの間、イベント「E02」を有効にします。

システム構成

タグの設定

イベントを有効・無効にするトリガとなるビットタグを設定します。

ここでは、「U01.F01.T01」を設定します。

アクションの設定

スクリプトVer1アクション「A01」を追加します。

スクリプトでは下記の処理を記述します。

//Event/E02!Enable = U01.F01.T01

イベントの設定

タグイベント「E01」及び定周期イベント「E02」を追加します。

E01：

•タグ「U01.F01.T01」

•比較条件「タグ値が変化した」

•実行アクション「A01」

E02:

今回切り替えのターゲットとなるイベントです。

初期状態を無効にするため、「無効にする」をチェックします。

解説

このサンプルを実行すると、以下のような動作となります。

▪ビットON時

1.U01.F01.T01がTRUEになるとタグイベント「E01」が発生し、スクリプトVer1アクション「A01」が実行される

2.「A01」では「//Event/E02!Enable = U01.F01.T01」の式が実行され、イベント「E02」が有効になる

▪ビットOFF時

1.U01.F01.T01がFALSEになるとタグイベント「E01」が発生し、スクリプトVer1アクション「A01」が実行される

2.「A01」では「//Event/E02!Enable = U01.F01.T01」の式が実行され、イベント「E02」が無効になる