# インストール

はじめにお読み下さい > # インストール |

開発環境へのインストール

開発を行うPCにインストールする場合は「標準インストール手順」に従い、インストールを行います。開発時にライセンスキーが必要です。ただし、制限モード（連続オンライン時間2時間まで）で開発を行う場合、ライセンスキーは必要ありません。

スタンドアロン構成で運用する場合のインストール

スタンドアロンでFA-Panelを運用するターゲットPCにインストールする場合は、「標準インストール手順」に従ってインストールを行います。運用時にはライセンスキーが必要です。

クライアント／サーバ構成で運用する場合のインストール

クライアント／サーバの構成でFA-Panelを運用する場合には、まずサーバPCに対して「標準インストール手順」に従いインストールを行います。続いて、クライアントPCに対して「クライアントPCへのインストール」の手順に従ってインストールを行います（または、全てのPCに「標準のインストール手順」でインストールしてもかまいません）。ライセンスキーはサーバPC（Panel Server）に対して必要です。クライアントPC（Panel Browser）にはライセンスキーは必要ありません。

| Panel ServerとPanel Browserを異なるPCで実行する場合、リビジョン（REV）は必ず一致させてください。もし一致していない場合、再インストールするか、パッチをあてて下さい。リビジョンはPanel Server、Panel Browserとも、ヘルプのバージョン情報で確認できます。

標準インストール手順

アドミニストレータ権限でインストール作業を行って下さい。

1.ダウンロードサイトからダウンロードしたインストーラを実行してください。
インストーラは32Bit版と64Bit版があるため、必要な方を選択してください。

| 32bit版と64Bit版は同一環境に両方インストールすることもできます。ただし、64Bit版は32BitOSには導入できないため注意してください。

2.インストールに使用する言語を選択して、「OK」をクリックしてください。
※日本語、英語どちらを選択しても、インストールされるファイルは同じものがインストールされます。

3.「次へ」をクリックします。

4.ライセンス契約の同意確認を行います。
同意いただける場合、「はい」をクリックして進めてください。万が一、ライセンス契約に同意いただけない場合には、弊社までお問い合わせください。

5.名前と会社名を入力し、「次へ」をクリックしてください。

6.インストール先を確認して、「次へ」をクリックしてください。
インストール先を変更したい場合は、「参照」をクリックして、任意の場所を指定してください。

7.「標準」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

8.「次へ」をクリックしてください。

9.「完了」をクリックしてください。
全ての作業が完了すると、以下のダイアログが表示されます。お使いのパソコンの状況によっては、パソコンの再起動が必要な場合がありますが、その場合には画面の指示にしたがって再起動を行ってください。万が一、正常にインストールできない場合には、弊社までお問い合わせください。

| 日本語OS以外のOSでインストールした場合、左記のようなエラーログがでる場合があります。その際は、OKボタンを押してください。

カスタムインストール

セットアップ方法で「カスタム」を選択すると、インストール内容の詳細を指定することができます。また、セットアップ方法で「コンパクト」を選択すると、「Mitsubishi Option Library」を除くファイルがインストールされます。

FA-Panel6 | FA-Panelプログラム一式。
IPLink Client | IPLinkクライアントActiveXライブラリをセットアップします。
OPC Client | OPCテストクライアント及び、OPC関連のライブラリをセットアップします。
Mitsubishi Option Library | 三菱オプションライブラリです。RS-232C/Ethernet以外の通信方法（非公開プロトコル）で通信する場合、必要になります。

| 「Mitsubishi Option Library」のインストールには約146MBの容量が必要です。

| 64Bit版のFA-Panelをインストールする場合は、「Mitsubishi Option Library」は選択できません。

クライアントPCへのインストール

クライアント／サーバの構成でFA-Panelを運用する場合、クライアントPCには全てのファイルをインストールする必要はありません。

「FA-Panel6」のみインストールしてください。

なお、クライアントPCにはライセンスキーは必要ありません。ライセンスキーはサーバPCに対してのみ接続します。

IPLinkクライアントライブラリの手動セットアップ

IPLinkクライアント用のActiveXライブラリを使用して作成された実行形式のアプリケーションは、自由に配布することができます（IPLinkに関する詳細は、「IPLinkインターフェース」を参照してください）。

通常、IPLinkクライアントのインストールはインストーラで「カスタム」「IPLink Client」を選択し、各クライアントPCにインストールします。また、弊社のインストーラを使用せずに、独自でインストーラを作成し手動でセットアップを行うこともできます。

IPLinkクライアント用のActiveXは以下のファイルです。

ClientIPLink6.ocx

「ClientIPLink6.ocx」はアプリケーションのインストールフォルダ内にあります（デフォルトでは「\Roboticsware\FA-Panel6」）。インストール先のPCのシステムディレクトリ、もしくはアプリケーションフォルダへコピーし、レジストリ登録を行って下さい。

| ActiveXはレジストリへ登録する必要があります。手動で登録するには、以下のregsvr32.exeを使用してください。 64BitOS：「%systemroot%\System32\regsvr32.exe」 32BitOS：「%systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe」 コマンドプロンプトを管理者権限で実行し、以下の例に従ってコマンドを実行し、登録してください。 例） ・32Bit版のOCXを登録する場合 %systemroot%\System32\regsvr32.exe "C:\Program Files (x86)\Roboticsware\FA-Panel6\ClientIPLink6.ocx" 64Bit版のOCXを登録する場合 %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe "C:\Program Files\Roboticsware\FA-Panel6\ClientIPLink6.ocx"

管理者権限での実行

アプリケーションが管理者権限で動作していない場合、以下の機能が制限されます。

•OPCインターフェースを使用する際のレジストリ登録

•時刻設定にまつわる機能（時刻の同期アクション）

•レジストリの変更にまつわる機能（SetRegistoryValueルートメソッド）

上記制限を回避するためには、管理者モードでアプリケーションを起動する必要があります。

管理者モードでアプリケーションを起動する方法

管理者モードで起動する方法で設定する場合、下記の手順で設定します。

1.サーバなど、管理者権限で実行したいアプリケーションのプロパティを表示し、「互換性」の「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックをいれます。

| 一時的にだけ管理者として起動させたい場合は、アプリケーションのEXEの右クリックメニューから「管理者として実行」を選択してください。

2.管理者モードで起動した場合、管理者での昇格確認ダイアログが表示される場合があります。このダイアログを非表示にするため下記の設定を行います。
コントロールパネルを開き、「システムとセキュリティ」「管理ツール」で「ローカル セキュリティ ポリシー」を開きます。

3.ウィンドウ左側のツリーから「セキュリティの設定」-「ローカル ポリシー」-「セキュリティ オプション」を開きます。

4.「ユーザーアカウント制御:管理者承認モードでの管理者に対する昇格時のプロンプト動作」を選択し、ダブルクリックします。
「ローカル セキュリティの設定」タブのドロップダウンリストではデフォルトで「同意を要求する」が選択されていますが、これを「確認を要求しないで昇格する」に変更します。

| OPCインターフェイス（OPCサーバ機能）を使用する場合、注意が必要です。 サーバを管理者権限で起動するようにしていた場合、クライアントからの要求でOPCサーバを自動起動する機能が使用できません。 自動起動を有効にする場合は、管理者権限での実行は行わないようにしてください。

| アプリケーションを管理者モードで動作させた場合、ネットワークドライブにアクセスできなくなる場合があります。これは、WindowsVista以降のOSより搭載されたUACの仕組みに依存した動作となります。 この動作は、OS側の制御であり、アプリケーション側から制御ができないため、二重化運用やファイル操作アクションなどでネットワークドライブを参照している場合、以下の対策を行ってください。 ※本設定はレジストリの設定となるため、本設定以外の箇所を変更してしまった場合、OSが正常に動作しなくなる可能性があります。そのため、十分に注意して設定を行ってください。 1.「ファイル名を指定して実行」もしくは「検索」から「regedit」と入力し、regedit.exeを実行する 2.レジストリエディタが起動したら、以下のキーにアクセスする キー： HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 3.新規に以下の値を作成し、値のデータを設定する 値：EnableLinkedConnections（DWORD32ビット） 値のデータ：1 4.レジストリエディタを終了し、コンピュータを再起動する