# 接続手順(Ethernet)

マニュアル > 機器接続ガイド > シャープ > # 接続手順(Ethernet) |

概要

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | シリーズ/機種等 | 接続ユニット | 対応ドライバ
Ethernet | ニューサテライト JWシリーズ | ・JW-255C相当 | シャープ- Ethernet ニューサテライト JWシリーズ 【接続時使用プロトコル】 コンピュータリンク

| CPUユニットとリンクユニットの組み合わせについては、実際に機種の組み合わせが可能かどうかを機器メーカーへご確認ください。また、その組み合わせで、弊社接続時使用プロトコルで通信可能かどうかをご確認ください。

（参考資料）機種一覧

シリーズ | 機種等
JWシリーズ | JW-1324K,JW-1424K,JW-1624K,JW-1342K,JW-1442K,JW-1642K,JW-21CU,JW-22CU,JW-31CUS1,JW-32CUS1,JW-33CUS1,JW-33CUS2,JW-33CUS3,JW-50CUH,JW-70CUH,JW-100CUH,JW-11CUS,JW-312CUS,JW-321CUS,JW-322CUS,JW-331CUS,JW-332CUS,JW-341CUS,JW-342CUS,JW-352CUS など

設定ダイアログ詳細

Ethernet共通

パソコン側設定 | •パソコンIPアドレス パソコンのIPアドレスです。自動を選択すると、デフォルトのIPアドレスが設定されます。 •パソコンポート番号 パソコン側のポート番号です。「自動」にすると、空きポートが選択されます。UDPでなくTCPで通信を行う場合は、自動にします。
ユニット側設定 | •ユニットIPアドレス PLCのIPアドレスです。 •ピングテスト ピングテストを行います。成功した場合は物理的にネットワークが接続されていることを意味します。 •ユニットポート番号 PLCのポート番号です。
通信詳細 | •待ち時間 PLCからの応答タイムアウト時間です。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。 •プロトコル UDPかTCPを選択します。 •パソコン側ポート番号を他のPLCと共用する 本PLCの場合、特に意味はありません。
その他詳細設定 | •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、つぎの送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。 •書き込み可能にするため、・・・変更を許可 シャープ製PLCはクライアント側から値を書き込む場合、モード変更コマンドを投げる必要があります。 本設定を行うことで、コマンドを投げるようになります。