# NetworkParam

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > IPLinkインターフェース > IPLinkクライアントライブラリ > IPLinkクライアントライブラリ リファレンス > プロパティ > # NetworkParam |

| IPLinkサーバとの接続パラメータです。 設定構文 “IPアドレス,　ポート番号,　更新周期(ms),　通信タイムアウト(秒),　接続タイムアウト(秒)” パラメータ
IPアドレス
| 型： | String
| サーバのIPアドレス(IPv4)です。省略すると、起動したPCのデフォルトのIPアドレスが使用されます。
ポート番号
| 型： | Numeric
| サーバのポート番号です。
更新周期(ms)
| 型： | Numeric
| Updateプロパティにより自動更新される周期です。省略すると1000ms（1秒）になります。
通信タイムアウト(秒)
| 型： | Numeric
| 通信時のタイムアウト時間です。省略すると5秒になります。(1以上を設定)
接続タイムアウト(秒)
| 型： | Numeric
| 接続時のタイムアウト時間です。省略すると20秒になります。
| 解説
NetworkParamプロパティはオンラインにする前に設定しておく必要があります。 接続先を変更する場合には、いったんオフラインにした後にNetworkParamの設定を変更して、再度オンラインにして下さい。 なお、サーバーとクライアントが１台のPC上で実行される構成の場合、「IPアドレス」は指定する必要はありません。 IPアドレスを省略することで、他のPCへ環境を移行する場合などにIPアドレス設定変更の手間を省略できます。 反対に、クライアント側のプログラムをリモートのPC上で稼動させる場合には、サーバのIPアドレスを明示する必要があります。
| 例
AxIPLink1.NetworkParam = “192.168.1.1,3000,1000,5,10”
参照 Online CtlUpdate