# HIDEC-S10/2α/mini CPU付属ポート相当

マニュアル > 機器接続ガイド > 日立製作所 > 接続手順(RS-232C) > # HIDEC-S10/2α/mini CPU付属ポート相当 |

デバイス一覧

対応するデバイスは以下のとおりです。(デバイス一覧の見方については、こちらを参照下さい。)

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
アドレス指定（16bit単位） | AW | 060000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
アドレス指定（32bit単位） | AD | 060000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
外部入力 | X | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
トランスファーレジスタ | J | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
外部出力 | Y | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
レシーブレジスタ | Q | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
グローバルリンクレジスタ | G | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
内部レジスタ | R | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
拡張内部レジスタ | M | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
キープリレー | K | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
オンディレイタイマ（接点） | TK | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
オンディレイタイマ（コイル） | T | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ワンショットタイマ（接点） | UK | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ワンショットタイマ（コイル） | U | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ（アップコイル） | CU | 00 | 16進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ（ダウンコイル） | CD | 00 | 16進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ（接点） | C | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ（リセットコイル） | CR | 00 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ネスティングコイル（接点） | N | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
プロセスコイル | P | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
エッジ接点 | V | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
イベントレジスタ | E | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ゼットレジスタ | Z | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
システムレジスタ | S | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
外部入力 | XW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
トランスファーレジスタ | JW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
外部出力 | YW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
レシーブレジスタ | QW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
グローバルリンクレジスタ | GW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
内部レジスタ | RW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
拡張内部レジスタ | MW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
キープリレー | KW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
オンディレイタイマ | TW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ワンショットタイマ | UW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
アップダウンカウンタ | CW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ネスティングコイル | NW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
プロセスコイル | PW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
エッジ接点 | VW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
イベントレジスタ | EW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ゼットコイル | ZW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
システムレジスタ | SW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ワークレジスタ | FW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ロングワードレジスタ（32bit） | BD | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張外部入力 | IW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
拡張外部出力 | OW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
データレジスタ | DW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
オンディレイタイマ（設定値） | TS | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ワンショットタイマ（設定値） | US | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
カウンタ（設定値） | CS | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
オンディレイタイマ（計数値） | TC | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ワンショットタイマ（計数値） | UC | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
カウンタ（計数値） | CC | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
外部入力（32bit） | XL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
外部出力（32bit） | YL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
内部レジスタ（32bit） | RL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張内部レジスタ（32bit） | ML | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
データレジスタ（32bit） | DL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
ワークレジスタ（32bit） | FL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張外部入力（32bit） | IL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張外部出力（32bit） | OL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●

アドレス指定時には、以下の内容を注意して設定してください。

「AW」は、絶対アドレス指定のワード単位でアクセスする場合利用してください。

アドレスは偶数（2の倍数）で指定してください。

例）

アドレス AW061000 → DW000

アドレス AW061002 → DW001

アドレス AW061004 → DW002

「AD」は、絶対アドレス指定のダブルワード単位でアクセスする場合利用してください。

アドレスは4の倍数で指定してください。

例）

アドレス AD061000 → DW000～DW001をロングワードとして解釈

アドレス AD061004 → DW002～DW003をロングワードとして解釈

アドレス AD061008 → DW004～DW005をロングワードとして解釈

ロングワードのデバイス（「XL」「YL」「RL」など）はPLC 自体には定義されていませんが、ロングワード単位でデバイスを扱うときのために、仮想的に定義してあります。

それぞれ「BW」「XW」「YW」と同等ですが、32ビットごとに値を取り扱います。アドレスは偶数（2 の倍数）で指定します。

絶対アドレス指定で060000より前のアドレスへのアクセスは許可されていません。

アクセスした場合のPLC の動作は保証しておりません。

アドレス指定で、2の倍数、4の倍数で指定する必要があるデバイスに対し、それ以外のアドレスを指定しないでください。

接続例

接続対象はHIDIC-2αHシリーズになります。RS-232C接続を行う場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
PLC | HIDIC-2αH
通信ユニット | CPU付属ポート

設定環境

項目 | 環境
OS | Windows7 Professional 64Bit

設定詳細

項目 | 設定 | 設定項目 | 設定例
パソコン側の設定 | ユニット設定 | COMポート | 接続する通信ポート番号
|  | 伝送速度 | 19200bps
|  | バイトサイズ | 8 bits
|  | ストップビット | 奇数
|  | パリティ | 1bits

※パソコン側の設定の大部分はユニット側の設定に合わせ込む形になります。

| CPU付属ポートを使用する場合、通信仕様は（伝送速度：19200bps、バイトサイズ：8 ビット、ストップビット：1ビット、パリティ：奇数）固定になります。そのため、設定項目がありません。

| CPU付属のポートと直結接続を行う形になり、接続時のパラメータは固定値であるため、ユニット側で特に設定する項目はありません。

接続例でのPC側の設定

Serverアプリケーションを用いて、通信設定を行ったPLCと接続を行います。

1.ツリーの「Application」-「Driver」を右クリックして、ドライバの追加を選択する

2.表示されたドライバ一覧から以下のユニットを選択し、追加を行う

3.追加されたユニット（U01）のプロパティを開き、通信設定をクリックする

4.「通信設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
COMポート | 接続する通信ポート番号
伝送速度 | 19200
バイトサイズ | 8bits
ストップビット | 1bits
パリティ | 奇数

5.USB-RS-232C変換ケーブル等を使用している場合は、通信異常時にCOMポートがロックされる場合があるため、再オープン設定にチェックを入れる

6.接続テストを行い、接続確認を行う
「接続OK」といったメッセージが表示された場合、接続確認OKとなります。