# デマンドグラフの更新周期

マニュアル > ライブラリ リファレンス > 画面ライブラリ > デマンド監視 > # デマンドグラフの更新周期 |

デマンドグラフの更新周期

デマンドグラフの更新周期は、サーバ側に登録されているデマンドアクション呼び出しのイベントの更新周期に依存します。標準サンプルの設定では、10秒周期の定周期イベントが初期設定されており、この場合は10秒周期でデマンドグラフが表示更新されます。デマンドアクションの内部処理では、この表示更新周期に基づいて電力量のカウンタ値を読み込んでデマンド電力値を算出し、ログデータ（プロットデータ）としてメモリ上に保持します。

この更新周期（イベントの呼び出し周期）は、使用電力量の計量カウンタが何秒周期で変化するのかに合わせて設定しなければなりません。

例えば、計量カウンタの変化が１分単位の場合、デマンドグラフの更新周期も１分周期とします。このような場合に更新周期が10秒のままだと、デマンド電力値の過去ログデータは10秒刻みで内部保持しているにもかかわらず、電力量のカウンタ値が１分間変化しないことにより、デマンドグラフが横に伸びてしまいます。その結果、デマンド予測の傾きが誤って検出され、警報を誤検知する場合があります。

▪1分周期の計測値を10秒周期で表示した場合（例）