# AccessPath

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > IPLinkインターフェース > IPLinkクライアントライブラリ > IPLinkクライアントライブラリ リファレンス > プロパティ > # AccessPath |

| タグ共通のパス名を指定する。 設定 パラメータ
設定値
| 型： | String
| アクセスパスを指定。
| 解説
AccessPathプロパティはタグ名の共通文字部分を指定することにより、下記のメソッドでタグパスの文字列の前半を省略できます。 ・AccessPathが有効なメソッド AddTag/AddTags/ActiveTag/ActiveTags/DelTag/DelTags/ReadVal/ReadVals/WriteVal/WriteVals 例えばAccessPathプロパティに“U01.F01.”を設定した場合、従来AddTag(“U01.F01.T01”, xxx)と呼び出していた記述を、AddTag(“T01”, xxx)に省略することができます。 例） AxIPLink1.AccessPath = “U01.F01.” AxIPLink1.AddTag “T01”, TRUE AxIPLink1.ReadVal “T01”, a AxIPLink1.WriteVal “T01”, a AxIPLink1.DelTag “T01” ※内部的にはAccessPath + “T01” すなわち“U01.F01.T01”で処理されています。 また、動的タグ書式を利用し、“U01.F01.#”とすることにより、PLCのアドレスをダイレクトに指定できます。 例） AxIPLink1.AccessPath = “U01.F01.#” AxIPLink1.AddTag “D0000”, TRUE … ※内部的にはAccessPath + “T01” すなわち “U01.F01.#D0000” で処理されています。
| 例
AxIPLink1. AccessPath = “U01.F01.”
参照 AddTag AddTags ActiveTag ActiveTags DelTag DelTags ReadVal ReadVals WriteVal WriteVals