# ダイアルアップ

マニュアル > サーバ作成ガイド > アクション編 > アクションの機能解説 > # ダイアルアップ |

本アクションの特長

ダイアルアップアクションはモデム等を用い、ダイアルアップ接続をおこないます。お使いのOSのコントロールパネルから「ネットワークと共有センター」で接続先を設定し、実際に接続を確認して下さい。

コントロールパネルで設定したエントリー（上図であれば、「ダイヤルアップ接続」）をダブルクリックし、実際に接続を確認して下さい。

接続OKであれば、ダイアルアップアクションに同じユーザー名、パスワード、電話番号を設定してください。

このアクションを使用したサンプルについては、「ダイアルアップ接続/切断を行う」項目を参照してください。

設定仕様

アクション仕様
パラメータ | アクションのパラメータは、イベントの実行アクション登録時に指定します。以下のパラメータ文字列を入力して下さい。
パラメータ文字 | 動作
何も指定しない （もしくはDIAL） | ダイアルアップを行います。
HANGUP | 接続を切断します。
ダイアログ | ■ダイアルアップ ▪エントリー 「ネットワークとダイアルアップ接続」で設定した接続先を指定して下さい。コンボボックスの選択でも指定できます。 ▪ユーザ名 接続を確認した設定と同じ設定をして下さい。 ▪パスワード 接続を確認した設定と同じ設定をして下さい。 ▪電話番号 接続を確認した設定と同じ設定をして下さい。