# ErrMessage

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > IPLinkインターフェース > IPLinkクライアントライブラリ > IPLinkクライアントライブラリ リファレンス > プロパティ > # ErrMessage |

| 最後に発生したエラーのメッセージ内容です。 取得 パラメータ
取得値
| 型： | Numeric
| 0 –　未接続。 1 – 接続中。
| 解説
Stateプロパティが1の時、サーバと接続が行われている状態を表します。 OnlineプロパティにTrueを設定したとしても、実際に接続が確立されていない場合、StateプロパティはFalseになります。 Stateプロパティが変化するとSateChangedイベントが発生します。
| 例
例1)
    strMessage = AxIPLink1.ErrMessage
例2)
    If Not AxIPLink1.ReadVal("U01.F01.T01", varValue, 0) Then
        txtError.Text = "Fail to read : " + IPLink1.ErrMessage
    End If
参照