# デバイス一覧の見方

マニュアル > 機器接続ガイド > 共通項目 > # デバイス一覧の見方 |

デバイス一覧の見方

各機種の説明ページには下記のような「デバイス一覧」が掲載されています。

例）XXXメーカー XXX機種
デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
入力リレー | X | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
出力リレー | Y | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
内部リレー | M | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
データレジスタ | D | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
拡張ファイルレジスタ（ブロック） | R | 0000000 | 10進数 3桁（ブロック№）＋4桁（0～8191） | ワード | ○ | ●

▪デバイス
デバイスの説明です。

▪キーワード
デバイスの頭に付く名前です。通常デバイス名とアドレスとを組み合わせて1つのデバイスをあらわします。

▪先頭アドレス
そのデバイスの一番始めのアドレスです。たとえば「9000」であれば、「9000」から始まるアドレスが指定可能です。

▪説明
アドレスの指定方法の説明です。
8・10・16進数とは、アドレスがその進数で表現されるという意味です。8進数であれば0～7、10進数であれば0～9、16進数であれば0～Fで1桁を表現します。
【例1】「10進数 3桁（ブロックNo.）＋4桁（0～8191）」の場合
すべての数値は10進数で表現し、最初の3桁がブロック番号をあらわします。残りの4桁は0～8191の範囲の数値で指定します。
たとえば、ブロックNo.が3で下4桁のアドレスが「100」でしたら、「0030100」と指定することになります。
【例2】「16進数 2桁＋8進数 3桁」の場合
上2桁は16進数で表し、下3桁は8進数で表わします。たとえば、「FF777」などと指定します。

▪単位
デバイスの単位です。ビットデバイス、バイトデバイス、ワードデバイスがあります。

▪読み/書き
そのデバイスに対して、「読込み」または「書き込み」が可能かどうかを示しています。
「○」は可能を示し、「×」は不可能を示します。
「●」は書き込み可能ですが、ビット単位での書き込み時に注意が必要なデバイスです。詳しくは「書き込み時の注意点」を参照してください。