# ValueBitOn/ValueBitOff

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > IPLinkインターフェース > IPLinkクライアントライブラリ > IPLinkクライアントライブラリ リファレンス > イベント > # ValueBitOn/ValueBitOff |

ビットがON/OFFしたときに発生します。

構文

    Private Sub AxIPLink1_ValueBitOn(sender As Object,e As AxIPLINKLib6._DClientIPLinkEvents_ValueBitOnEvent)Handles AxIPLink1.ValueBitOn

    Private Sub AxIPLink1_ValueBitOff(sender As Object,e As AxIPLINKLib6._DClientIPLinkEvents_ValueBitOffEvent)Handles AxIPLink1.ValueBitOff

戻り値

e.tagPath
| 型： | String
| タグパス。 例）U01.F01.T01

e.value
| 型： | Void
| タグの値。

| 解説

ビットがOn/Offした時に発生するイベントです。 Valueに格納される値は、常に通信が成功した時の値であることが保証されています。 なお、タグが数値型であった場合は、0（ゼロ）をOffとして認識し、それ以外の値はOnと解釈します。 文字列の場合は、いったん数値に変換後、数値型と同様に扱われます。

参照

ValueChanged