# 複数のデマンド監視を同時に行う場合

マニュアル > カスタマイズガイド > デマンド監視 > # 複数のデマンド監視を同時に行う場合 |

複数の電力量タグのデマンド監視を行う

デマンドアクションは同時に複数登録することができます。

ここでは例として、画面ライブラリのデマンド監視に対して、デマンドアクションを2つ登録する例について解説します。

1.Panel Serverに、デマンドアクションを2つ登録します。

アクション名の設定例：

•Demand01

•Demand02

尚、デマンドフォルタは、必ず個別のフォルダを指定してください。

2.更新周期用のイベントから、上記２つのデマンドアクションを呼び出すように設定します。

※デマンドサイクルのリセット処理についても、構築するシステムの仕様に応じて適切な設定を行ってください。

3.Panel Editorから、デマンド監視画面の「_Main」フォームの「_ActionName」プロパティに、接続するデマンドアクションの名前をセミコロン「;」カ区切りで設定してください。

接続先のアクション名が「Demand01」「Demand02」の場合、以下のように設定します。