# 接続手順(RS-232C)

マニュアル > 機器接続ガイド > 横河電機 > # 接続手順(RS-232C) |

概要

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | シリーズ/機種等 | 接続ユニット | 対応ドライバ
RS232-C | FA-M3シリーズ | ・F3LC11-1F ・F3LC11-2F ・F3LC12-1F ・F3LC21-1N ・F3LC11-1N相当 | 横河電機-RS-232C FA-M3 【接続時使用プロトコル】 パソコンリンク

| CPUユニットとリンクユニットの組み合わせについては、実際に機種の組み合わせが可能かどうかを機器メーカーへご確認ください。また、その組み合わせで、弊社接続時使用プロトコルで通信可能かどうかをご確認ください。

（参考資料）機種一覧

シリーズ | 機種等
FA-M3シリーズ | F3SP71-4S、F3SP76-7S、F3SP66-4S、F3SP67-6S、F3SP21-0N、F3SP25-2N、F3SP35-5N、F3SP20-0N、F3SP30-0N、F3SP28-3N、F3SP38-6N、F3SP53-4H、F3SP58-6H、F3FP36-3N、F3SP71-4N、F3SP76-7N、F3SP28-3S、F3SP38-6S、F3SP53-4S、F3SP58-6S、F3SP59-7S、F3SP22-0S、F3SP71-4S、F3SP76-7S、F3SP22-0S、F3SP71-4S、F3SP71-4S、F3SP76-7S、F3SP71-4S、F3SP76-7S、F3SP71-4S、F3SP76-7S、F3SP71-4S、F3SP76-7S、F3SP71-4S、F3SP76-7S など

BASIC CPU モジュールのコモン領域へのアクセスについて

BASIC CPU モジュール（F3BP20など）のコモン領域に対しアクセスする場合は、以下のように指定します。

コモン領域ワードアクセス

デバイス「Dxxxx」で指定します。「D0001」がコモン領域の先頭を表し、1 デバイスが1 ワードになります。

整数型タグの場合、1 つのタグに1 デバイスが割り当てられます。

コモン領域ビットアクセス

デバイス「Ixxxx」で指定します。「I0001」がコモン領域の先頭を表し、1 デバイスが1 ビットになります。

整数型タグの場合、1 つのタグに16 デバイスが割り当てられます

設定ダイアログ詳細

RS-232C共通

通信設定 | •COMポート PLCが接続されている通信ポート番号を指定します。 •伝送速度 PLCとパソコン間の伝送速度（通信速度）を指定します。 •バイトサイズ バイトサイズを指定します。 •ストップビット ストップビットの種類を指定します。 •パリティ パリティの種類を指定します。
通信詳細 | •読込みタイムアウト設定 PLCからの応答の最大待ち時間を指定します。この時間を経過しても、PLCからのデータが受信できない場合には、読込みを中止します。 •書込みタイムアウト設定 PLCへの送信の最大待ち時間を指定します。この時間を経過しても、PLCへの送信が完了できない場合には、書込みを中止します。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。 •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、つぎの送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。通常は「0」です。 •エラー処理 USBケーブル等に接続するために変換コネクタを使用している場合、COMポートがロックされてしまい、再コネクトを行った際に再接続ができない場合があります。 そのような場合は、チェックを入れてください。