# サーバのランタイム実行

マニュアル > 運用ガイド > ランタイム実行編 > # サーバのランタイム実行 |

サーバのランタイム実行形式

FA-Panelでは、サーバ機能の設定作業はPanel Serverで行います。例えば、PLCとの通信設定、タグの登録、アクション、イベントの設定などです。そして、Panel Serverに対する設定値は「サーバ設定ファイル」に保存されます。運用時のサーバ機能のランタイム実行についても、Panel Serverをオンライン実行する事によって行います。

Panel Serverをランタイム実行するには、以下の方法があります。

サーバランタイム実行形式
手動による ランタイム実行 | Panel Serverからサーバ設定ファイルを開き、Panel Serverの画面上部にあるRUNアイコンによって手動で実行する方法です。 各アイコンの意味は、左から以下の通りとなります。
オフライン | 通信を停止します。
オンライン（デバック） | 仮想的に通信します（PLCとは通信を行いません）。PLCが手元に無い場合などに使用します。
オンライン（モニタ） | PLCと通信を行います。本パッケージにて現在値の確認や書き込みが行えます。
オンライン（最速） | PLCと通信を行います。本パッケージは最小化され、タスクトレイへアイコンとして表示されます。本パッケージの描画に関係するリソースを抑えることができるます。 また、タスクトレイのアイコンをダブルクリックすると事で、オンライン（モニタ）モードで表示します。その際、PLCとの通信が遮断されることはありません。
尚、この方法は主に開発段階やテストの際に手動で実行する方法です。ほとんどのケースにおいて実運用の開始以降はサーバ機能は自動的に実行されるべきものであり、一般的には下記の「自動起動設定によるランタイム実行」による実行を行います。
自動起動設定による ランタイム実行 | Panel Serverの自動起動設定により、Panel Serverが起動した際に自動的にランタイム実行させることができます。自動起動設定の詳細については「Panel Serverの自動起動」にて解説します。