# 接続手順(Ethernet)

マニュアル > 機器接続ガイド > 日立製作所 > # 接続手順(Ethernet) |

概要

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | シリーズ/機種等 | 接続ユニット | 対応ドライバ
Ethernet | HIDIC-S10/2α/mini シリーズ | ・LWE550相当 ・LQE020相当 | 日立製作所-Ethernet HIDIC-S10/2α/miniシリーズ 【接続時使用プロトコル】 非公開
| HIDIC-S10V | ・CV500-ETN01相当 | 日立製作所- Ethernet HIDIC-S10V 【接続時使用プロトコル】 非公開
| Hシリーズ | ・EH-ETH ・LAN-ETH ・LAN-ETH2 | 日立製作所- Ethernet Hシリーズ 【接続時使用プロトコル】 HI-PROTOCOL

| CPUユニットとリンクユニットの組み合わせについては、実際に機種の組み合わせが可能かどうかを機器メーカーへご確認ください。また、その組み合わせで、弊社接続時使用プロトコルで通信可能かどうかをご確認ください。

（参考資料）機種一覧

シリーズ | 機種等
HIDIC-S10/2α シリーズ | HIDIC-S10/2α、HIDIC-S10/2αE、HIDIC-S10/2αH、HIDIC-S10/2αHf など
HIDEC-S10min シリーズ | LQP800、LQP000、LQP010、LQP011、LQP120 など
HIDIC-S10V | LQP510 など
Hシリーズ ※EH150シリーズ含む | H-2002、H-1002、H-702、H-302、EH-CPU104A、EH-CPU208A、EH-CPU316A、EH-CPU516、EH-CPU548 など

設定ダイアログ詳細

Ethernet共通

パソコン側設定 | •パソコンIPアドレス パソコンのIPアドレスです。自動を選択すると、デフォルトのIPアドレスが設定されます。 •パソコンポート番号 パソコン側のポート番号です。「自動」にすると、空きポートが選択されます。UDPでなくTCPで通信を行う場合は、自動にします。
ユニット側設定 | •ユニットIPアドレス PLCのIPアドレスです。 •ピングテスト ピングテストを行います。成功した場合は物理的にネットワークが接続されていることを意味します。 •ユニットポート番号 PLCのポート番号です。
通信詳細 | •待ち時間 PLCからの応答タイムアウト時間です。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。 •プロトコル UDPかTCPを選択します。 •パソコン側ポート番号を他のPLCと共用する 本PLCの場合、特に意味はありません。 •最大通信インターバル TCPを選択した場合、設定が必要になります。 Hシリーズと接続する場合などに使用します。PLCの「Task Code Information」の「Timeout value」で設定した値と同じ値にして下さい。
その他詳細設定 | •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、つぎの送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。