# FLEX-PC Nシリーズ CPU付属ローダーポート

マニュアル > 機器接続ガイド > 富士電機 > 接続手順(RS-232C) > # FLEX-PC Nシリーズ CPU付属ローダーポート |

デバイス一覧

対応するデバイスは以下のとおりです。(デバイス一覧の見方については、こちらを参照下さい。)

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
入力リレー | B | 000 | ３桁（16進） | ビット | ○ | ○
出力リレー | Y | 000 | ３桁（16進） | ビット | ○ | ○
補助リレー | M | 0000 | 4桁（16進） | ビット | ○ | ○
キープリレー | L | 0000 | 4桁（16進） | ビット | ○ | ○
タイマー接点 | T | 000 | ３桁（16進） | ビット | ○ | ○
カウンタ接点 | C | 000 | ３桁（16進） | ビット | ○ | ○
特殊リレー | MS | 8000 | 4桁（16進） | ビット | ○ | ○
タイマ現在値 | TN | 000 | ３桁（16進） | ワード | ○ | ●
カウンタ現在値 | CN | 000 | ３桁（16進） | ワード | ○ | ●
データレジスタ | D | 0000 | 4桁（16進） | ワード | ○ | ●
特殊レジスタ | DS | 8000 | 4桁（16進） | ワード | ○ | ●
リンクレジスタ（0スロット） | WA | 0000 | 4桁（16進） | ワード | ○ | ●
リンクレジスタ（1スロット） | WB | 0000 | 4桁（16進） | ワード | ○ | ●
リンクレジスタ（2スロット） | WC | 0000 | 4桁（16進） | ワード | ○ | ●
リンクレジスタ（3スロット） | WD | 0000 | 4桁（16進） | ワード | ○ | ●
リンクレジスタ（4スロット） | WE | 0000 | 4桁（16進） | ワード | ○ | ●
リンクレジスタ（5スロット） | WF | 0000 | 4桁（16進） | ワード | ○ | ●
リンクレジスタ（6スロット） | WG | 0000 | 4桁（16進） | ワード | ○ | ●
リンクレジスタ（7スロット） | WH | 0000 | 4桁（16進） | ワード | ○ | ●

接続例

接続対象はFLEX-PC Nシリーズになります。付属ローダーポートを使用したRS-232C接続を行う場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
PLC | NJ-CPU-B16

設定環境

項目 | 環境
OS | WindowsXP Professional 32Bit

設定詳細

項目 | 設定 | 設定項目 | 設定例
パソコン側の設定 | ユニット設定 | COMポート | 接続する通信ポート番号
伝送速度 | 19200bps
バイトサイズ | 8bits
ストップビット | 1bits
パリティ | 奇数

※パソコン側の設定の大部分はユニット側の設定に合わせ込む形になります。

| NJ-CPU-B16 の場合、デフォルトで上記の通信設定（19200bps/8bit/1bit/奇数）になっているため、通信設定はPLC を接続する通信ポート番号を合せるだけです。

| CPU付属のローダーポートと直結接続を行う形になり、接続時のパラメータは固定値であるため、ユニット側で特に設定する項目はありません。

接続例でのパソコン側の設定

Serverアプリケーションを用いて、通信設定を行ったPLCと接続を行います。

1.ツリーの「Application」-「Driver」を右クリックして、ドライバの追加を選択する

2.表示されたドライバ一覧から以下のユニットを選択し、追加を行う

3.追加されたユニット（U01）のプロパティを開き、通信設定をクリックする

4.「通信設定」で以下のように設定を行う
.

設定 | 設定内容
COMポート | 接続する通信ポート番号
伝送速度 | 38400
バイトサイズ | 8bits
ストップビット | 1bits
パリティ | 偶数

5.USB-RS-232C変換ケーブル等を使用している場合は、通信異常時にCOMポートがロックされる場合があるため、再オープン設定にチェックを入れる

6.接続テストを行い、接続確認を行う
「接続OK」といったメッセージが表示された場合、接続確認OKとなります。