# IPLinkインターフェースの基本

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > IPLinkインターフェース > # IPLinkインターフェースの基本 |

IPLinkインターフェースとは？

IPLinkは、本パッケージ独自のTCP/IPベースネットワークプロトコルで、クライアント／サーバ型の通信方式です。本パッケージは、IPLinkサーバー、IPLinkクライアント両方の機能を備えており、アプリケーション同士を通信接続することができます。

また、VisualBasicなどで開発した独自のクライアントアプリケーションにおいては、IPLinkクライアントライブラリの利用によって、IPLinkサーバーに接続することができます。

IPLinkの特徴は以下のとおりです。

▪クライアントはネットワーク上のどのPC（Windows）からでも接続可能
IPLinkクライアントからの接続では、IPアドレスとポート番号によってIPLinkサーバを特定します。IPLinkサーバが動作している同一のPC上はもちろん、リモートのPCなど、同一のTCP/IPネットワークに接続されたノードであればどこからでも接続が可能です。
例えば、社内LANや構内LAN経由、あるいはインターネット経由などでPLCデバイスを監視することができます。

▪複数クライアントからの同時接続が可能
IPLinkサーバに対する接続は、複数のクライアントから同時に行うことができます。
例えば、IPLinkクライアントとして動作する監視画面プログラムをVisual Basicで１つ作成し、そのプログラムを複数のPC上で同時に実行した場合、各PCの画面では同等の設備監視が可能となります。

▪異機種／複数台PLCとの同時接続が可能
クライアントからはタグ単位で接続を行います。各PLCデバイスの値を内部的にタグとして置き換えることにより、複数メーカー、異機種が混在するような複数台PLC構成においても、クライアント側から見るとPLCが1台のみの場合と同等に扱うことができます。

基本設定

IPLinkインターフェースの基本設定では、以下の項目を設定することができます。

インターフェース仕様
基本設定 | ▪インターフェースを有効にする インターフェースの有効・無効の切り替えが可能です。 ▪IPアドレス Panel ServerのIPアドレスです。省略するとデフォルトのIPアドレスが適用されます。 ▪ポート番号 IPLink接続のポート番号を指定します。 ▪タイムアウト時間 IPLinkクライアントからIPLinkサーバへ接続要求を行った場合のタイムアウト時間です。通信の帯域などが狭い場合は、秒数を多く設定してください。