# 書き込み後のキャッシュ更新

マニュアル > サーバ作成ガイド > タグ編 > 機能解説 > # 書き込み後のキャッシュ更新 |

書き込み後のキャッシュ更新について

PLCに対して書き込みが成功した場合、即座に内部キャシュの値を書き換えるかどうかを設定できます。

| OPCサーバーなどと接続している場合は、場合は以下のように動作します。 ■チェックされている場合（デフォルト） ＜OPC＞ 書き込み成功後、即座にDataChangeイベントが発生し、値の変化通知が上位に通知されます。また、キャッシュ値の読み込みでも、書き込み後の値が渡されます。 ＜IPLinkクライアントActiveX＞ 書き込み成功後、ValueChange等のイベントが発生します。また、ReadVal(DataSource = 1)での値の取得でも、書き込み後の値が渡されます。 ■チェックされていない場合 ＜OPC＞ 自動更新、もしくはRead要求によりキャッシュがリフレッシュされるまで、DataChangeイベントは発生しません。また、キャッシュ値を読み込んだ場合も、キャッシュがリフレッシュされるまでは以前の値が返されます。 ＜IPLinkクライアントActiveX＞ 次のPLCとの読込通信が行われるまで、ValueChange等のイベントは発生しません。ReadVal(DataSource = 1)での値も、次のPLCとの読込通信によりキャッシュがリフレッシュされるまでは以前の値が返されます。