# (非推奨)RS-232C Aシリーズ

マニュアル > 機器接続ガイド > 三菱電機 > 非公開プロトコル > # (非推奨)RS-232C Aシリーズ |

ご利用の注意

非公開プロトコルを使用して接続を行いますが、通信速度が遅いなどの理由により、非推奨になります。

特に理由がない場合は公開プロトコルを使用してください。

注意事項

以下の説明で、単に「計算機リンクユニット」と記述した場合、「シリアルコミュニケーションユニット」も含まれます。

各CPU共通

CPUや各種通信ユニットの設定方法については、それぞれCPUやユニットのマニュアルを参照してください。

「I/O番号」設定時は、対象となるユニットの先頭入出力番号の「16分の1」の値を設定してください。

Ethernetユニット経由で他局アクセスする場合は、Ethernetユニットに「MELSECNET/10ルーチング情報」を設定してください。

また、そのとき「MELSECNET/10ルーチング方式」は、「自動応答」以外の方式（IPアドレス算出方式・テーブル変換方式・併用方式のいずれか）を指定してください。

「経由1ネットワーク」として「計算機リンク」での接続を設定する場合：

パソコンとリンクしている計算機リンクユニット以外に、もう一つ計算機リンクユニットを接続局に挿して（そちら経由で）他局アクセスするのならば、「経由1ネットワーク」で「計算機リンク」を選択してください。

一つの計算機リンクユニットで「マルチドロップリンク」して他局アクセスするのならば、「経由1ネットワーク」で「計算機リンク（MD独立）」もしくは「計算機リンク（MD連動）」（Qシリーズ Qモード/QnAシリーズCPUの場合）、

または「計算機リンク（マルチドロップ）」（AシリーズCPUの場合）のいずれかを選択してください（「MD」は「Multi Drop」の略です）。

接続局にQシリーズ QモードCPUを接続し、「マルチドロップリンク」で他局アクセスする場合：

ユニットのパラメータを以下のように設定すると、「独立」モードになります。

・CH1側：伝送設定の動作設定 = 独立(0)、交信プロトコル設定 = 0

・CH2側：伝送設定の動作設定 = 独立(0)

ユニットのパラメータを以下のように設定すると、「連動」モードになります。

・CH1側：伝送設定の動作設定 = 独立(0)、交信プロトコル設定 = 8

・CH2側：伝送設定の動作設定 = 連動(1)、交信プロトコル設定 = 0

なお、「連動」モードに設定した場合、パラメータの伝送仕様S/Wスイッチ設定の「サムチェック(SW06)」は、必ず「有り(ON)」の設定にしてください。「無し(OFF)」の場合、通信エラーが発生して正常に通信できません。

接続局にQnAシリーズCPUを接続し、「マルチドロップリンク」で他局アクセスする場合…

ユニットのスイッチを以下のように設定すると、「独立」モードになります。

・CH1側：モード設定スイッチ = 5、動作設定スイッチのSW01 = OFF

ユニットのスイッチを以下のように設定すると、「連動」モードになります。

・CH1側：モード設定スイッチ = 0、動作設定スイッチのSW01 = OFF

・CH2側：モード設定スイッチ = 5、動作設定スイッチのSW01 = ON

接続局にQシリーズ QモードCPUを接続した場合、「ポート設定」の［伝送速度］［フロー制御］の設定は、接続局のシリアルコミュニケーションユニットの設定と一致させてください。

接続局にQnAシリーズCPUを接続した場合、「ポート設定」の［伝送速度］［パリティ］［フロー制御］の設定は、接続局のシリアルコミュニケーションユニットの設定と一致させてください。

接続局にAシリーズ CPUを接続した場合、「ポート設定」および「高度な設定」の［サムチェック］の設定は、接続局の計算機リンクユニットの設定と一致させてください。

QシリーズQモード

対象局にEthernetユニットを取り付けて他局アクセスする場合、「対象局側ユニットのネットワーク番号」「対象局側ユニットの局番号」には、Ethernetユニットのパラメータ設定で指定した値を設定してください。

QnAシリーズ

対象局にEthernetユニットを取り付けて他局アクセスする場合、「対象局側ユニットのネットワーク番号」「対象局側ユニットの局番号」には、Ethernetユニットのパラメータ設定で指定した値を設定してください。

自局アクセス・他局アクセスにかかわらず、QnAシリーズCPUに対して「AJ71UC24」「AJ71C24」相当ユニット経由で接続する場合は、「Aシリーズ 計算機リンクユニット(UC24)」もしくは「Aシリーズ 計算機リンクユニット(C24)」の設定でご利用ください。

また、対象局のQnAシリーズCPUはAnACPU相当として動作します。

接続局にC24系計算機リンクユニットを挿して接続した場合、MELSECNET/10経由の他局アクセスは、MELSECNET(II)イメージでの接続となるため、「対象局側ユニット局番」には以下の値を設定してください。

接続局側のMELSECNET/10ユニットが管理局の場合：対象局側MELSECNET/10ユニットの実際の局番を指定してください。

接続局側のMELSECNET/10ユニットが通常局の場合：対象局側MELSECNET/10ユニットは必ず管理局とし、「0」（MELSECNET(II)イメージでのマスタ局）を指定してください。

接続局にC24系計算機リンクユニットを挿して接続した場合、他局アクセスは接続局側のネットワークパラメータ中の、「他局アクセス時有効ユニット」により指定された側のネットワークにのみアクセス可能です。

QシリーズAモード/Aシリーズ

接続局にC24系計算機リンクユニットを挿して接続した場合、MELSECNET/10経由の他局アクセスは、MELSECNET(II)イメージでの接続となるため、「対象局側ユニット局番」には以下の値を設定してください。

接続局側のMELSECNET/10ユニットが管理局の場合：対象局側MELSECNET/10ユニットの実際の局番を指定してください。

接続局側のMELSECNET/10ユニットが通常局の場合：対象局側MELSECNET/10ユニットは必ず管理局とし、「0」（MELSECNET(II)イメージでのマスタ局）を指定してください。

接続局にC24系計算機リンクユニットを挿して接続した場合、他局アクセスは接続局側のネットワークパラメータ中の、「他局アクセス時有効ユニット」により指定された側のネットワークにのみアクセス可能です。

接続例

使用機種

項目 | 機種等
PLC | A2UCPU
通信ユニット | AJ71UC24

設定詳細

項目 | 設定項目 | 設定例
パソコン側の設定 | COMポート | 接続するシリアルポート番号
| 伝送速度 | 19200bps
| バイトサイズ | 7bit
| ストップビット | 1bit
| パリティ | 偶数
| 局番 | 0

接続例でのPLC側の設定

「AJ71UC24」の前面にあるスイッチを設定します。スイッチの詳細については、メーカーのマニュアルを参照してください。

以下のように設定したら、必ず一度PLCをリセットしてください。

スイッチ | 設定内容
Mode | 1
STATION No（x10） | 0
STATION No（x0） | 0
SW11 | OFF
SW12 | OFF
SW13 | OFF
SW14 | ON
SW15 | ON
SW16 | ON
SW17 | ON
SW18 | OFF
SW21 | ON
SW22 | ON
SW23 | ON
SW24 | OFF

※その他の型番のユニットでは、「モード設定スイッチ」が「1（専用プロトコル 形式1）」、「データビット」が「8ビット」、「ストップビット」が「1ビット」になるように設定をしてください。

| RS-232Cケーブルの注意 「AJ71UC21」はデフォルトで「CD端子チェック有り」の設定になっています。CD端子チェックを行わない配線にした場合、ラダープログラムを1行追加する必要があります。詳しくは、「計算機リンク/マルチドロップリンクユニットユーザーズマニュアル」（マニュアル型名「KEISANKI-U-KP」）の4-23ページを参照してください。 例)スロット0に計算機リンクがある場合