# グループ作成

マニュアル > ライブラリ リファレンス > 画面ライブラリ > エネルギー管理 > # グループ作成 |

グループ化について

設備から収集した計量集計データをエネルギー管理のグラフとして表示するためには、監視対象設備のエネルギー利用状況を分析・把握する上で分かりやすい単位にまとめて集計する必要があります。この集計単位の例としては、フロア単位、棟単位、契約テナント単位、電気・ガス・重油等のエネルギーの種類別など、さまざまな単位が考えられます。

このように、計量集計データを任意の単位で分かりやすくまとめることを、ここでは「グループ化」と称します。エネルギー管理の画面上にグラフを表示するためには、まず、初期設定として各計量情報を任意の単位にグループ化しておく必要があります。グラフ画面からは、表示したいグループを選択して日付条件を指定することにより、目的のグラフを表示することができます。

エネルギー管理画面のグループ化の概念には、「ポイントグループ」「グラフグループ」の２つのグループが用意されています。

グループ | 解説
ポイントグループ | 複数の計量ポイントのうち、同一エネルギー種別かつ、フロア単位、テナント単位などの管理単位でグループ化します。 例） 本社 空調電力量、 本社 照明電力量、 事務所A 空調電力量、事務所A 照明電力量・・・ １F電力量、２F電力量・・・ １Fガス量、２Fガス量・・・ テナントA電力量、テナントB電力量・・・
グラフグループ | 複数のポイントグループを、フロア全体、施設全体などの管理単位でさらにグループ化します。 例1）本社/事務所毎に電力量を積算する場合 本社・・・本社 空調電力量、本社 照明電力量 事務所A・・・事務所A 空調電力量、事務所A 照明電力量 例2）電力量/ガス量毎に積算する場合 全体電力量　　・・・１F電力量、２F電力量 全体ガス量　　・・・１Fガス量、２Fガス量

本エネルギー管理を用いてエネルギー使用状況の分析を行うためには、上記グループ化の概念を理解することがとても重要です。

グループとグラフの関係

グラフ種別を使用量グラフとして表示

エネルギー管理画面のグラフ種別を使用量グラフとして表示した場合、コンボボックスからグラフグループとポイントグループを選択指定することができます。

例えば、グラフグループ「本社」を選択すると、ポイントグループのコンボボックスには当該グラフグループに含まれる全てのポイントグループがリスト表示されます。ここで、ポイントグループのコンボボックスを「本社 空調」として表示すると、「本社 空調」ポイントグループに含まれるポイントが使用量グラフとして表示されます。

| 使用量グラフ表示では、選択されたポイントグループに含まれる計量データがグラフとして表示されます。 グラフ下部の凡例をクリックすることで、該当グラフの表示/非表示を切り替えて表示します。

グラフ種別を換算グラフとして表示

エネルギー管理グラフ画面のグラフ種別を換算グラフ（エネルギー換算、原油換算、CO2換算）として表示した場合、グラフ表示はグラフグループ単位に表示されます。従って、使用量表示時のようなポイント単位でのグラフ表示は不要となるため、グループ選択のコンボボックスは非表示となります。

| グラフ種別を換算グラフとして表示するとグラフグループ内の使用量が換算係数により該当の換算値に変換され、その合計を表示します。 グラフ下部の凡例をクリックすることで、該当グラフの表示/非表示を切り替えて表示します。

| 換算グラフの初期表示時にどのグラフグループのグラフを表示状態とするのかは、グラフグループの登録画面で初期設定しておくことができます。グラフグループの「表示」のチェックを、最もよく使うグラフグループの組み合わせで設定しておくと便利です。

グラフ種別をランキンググラフとして表示

エネルギー管理グラフ画面のグラフ種別をランキンググラフとして表示した場合、コンボボックスからグラフグループを選択指定することができます。グラフグループ内にランキングとして表示したいポイントグループを登録しておくことで、ポイントグループ単位のランキングを多い順から並べてグラフ表示します。

| グラフ種別をランキンググラフとして表示するとグラフグループ内のポイントグループ毎の使用量合計をランキング表示します。

グループ設定例

以下は、ポイントグループとグラフグループの設定イメージです。

グラフグループ | 換算グラフ 表示チェック | 按分 | ポイントグループ | 計量集計ポイント
本社 電力量 | [　] | 100 | 本社 空調 | 空調機1
|  |  |  | 空調機2
|  |  |  | 空調機3
|  | 90 | 本社 照明 | 1F照明
|  |  |  | 2F照明
|  | 80 | 本社 コンセント | 1Fコンセント
|  |  |  | 2Fコンセント
本社 ガス量 | [　] | 100 | ガス量 | ガスメーター
本社 | [×] | 100 | 本社 空調 | 空調機1
|  |  |  | 空調機2
|  |  |  | 空調機3
|  | 90 | 本社 照明 | 1F照明
|  |  |  | 2F照明
|  | 80 | 本社 コンセント | 1Fコンセント
|  |  |  | 2Fコンセント
|  | 100 | ガス量 | ガスメーター
事務所A | [×] | 100 | 事務所A 空調 | 事務所A 全体空調電力量メーター
|  | 100 | 事務所A 照明 | 事務所A 全体照明電力量メーター
|  | 100 | 事務所A コンセント | 事務所A 全体コンセント電力量メーター
事務所B | [×] | 100 | 事務所B 空調 | 事務所B 全体空調電力量メーター
|  | 100 | 事務所B 照明 | 事務所B 全体照明電力量メーター
|  | 100 | 事務所B コンセント | 事務所B 全体コンセント電力量メーター
部署別 | [　] | 100 | 本社 部署1 | 本社 1F照明 電力量
|  |  |  | 本社 1Fコンセント 電力量
|  | 100 | 本社 部署2 | 本社 2F照明 電力量
|  |  |  | 本社 2Fコンセント 電力量
|  | 100 | 事務所A 部署3 | 事務所A 照明 電力量
|  |  |  | 事務所A コンセント 電力量
|  | 90 | 事務所B 部署4 | 事務所B 照明 電力量
|  |  |  | 事務所B コンセント 電力量