# KV-A500 KZ-L10相当

マニュアル > 機器接続ガイド > キーエンス > 三菱電機プロトコル(RS-232C) > # KV-A500 KZ-L10相当 |

「三菱電機（公開） MELSEC-Aシリーズ RS-232C」の設定で接続してください。

使用できるデバイスも「三菱電機（公開） MELSEC-Aシリーズ RS-232C」に依存します。

接続例

接続対象はKZ-A500になります。三菱電機提供プロトコルを使用しRS-232C接続を行う場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
PLC | KZ-A500
通信ユニット | KZ-L10

設定環境

項目 | 環境
OS | Windows7 Professional 64Bit

設定詳細

項目 | 設定 | 設定項目 | 設定例
PLC側の設定 | ツールで設定 | 通信速度 | 38400bps
|  | ビット長 | 7bits
|  | サムチェックコード | あり
|  | パリティチェック | 偶数
|  | ストップビット | 1bits
|  | 交信プロトコル | MCプロトコル（形式1）
パソコン側の設定 | ユニット設定 | COMポート | 接続する通信ポート番号
|  | 伝送速度 | 38400bps
|  | バイトサイズ | 7bits
|  | ストップビット | 1bits
|  | パリティ | 偶数
|  | サムチェック | あり
|  | プロトコル | 形式1

※パソコン側の設定の大部分はユニット側の設定に合わせ込む形になります。

パソコン側の設定は「三菱電機（公開） MELSEC-Aシリーズ RS-232C」を参考にしてください。

接続例でのPLC側の設定

1.「KZ-L10」の側面スイッチの設定を以下のように設定する
その他の設定については、三菱（公開）の「RS-232C　Aシリーズ　AJ71UC24相当」項目を参照してください。

スイッチ | 説明 | 設定内容
Station No. | 局番 | 0
Interface | 接続形式 | 232C
Terminator | ターミネータ（なし） | OFF
A1 | モデム通信/手順設定 （ノーマル通信） | OFF
A2 | OFF
A3 | ON
A4 | ON
B1 | ポートレート（38400bps） | OFF
B2 | ON
B3 | ON
B4 | ビット長（7） | OFF
B5 | パリティチェック（あり） | ON
B6 | ON
B7 | ストップビット（1） | OFF
B8 | OFF
C1 | ポート1動作モード （プロトコルモード1） | ON
C2 | OFF
C3 | OFF
C4 | OFF
C1 | ポート2作モード （プロトコルモード1） | ON
C2 | OFF
C3 | OFF
C4 | OFF

| 複数のKZ-L10をマルチドロップ接続するときには、各KZ-L10に局番を設定します。設定可能範囲は0から9です。

| スイッチの設定内容等の詳細については、キーエンス「KZ-A500 パソコンリンクユニット KZ-L10」ユーザマニュアルを参照してください。