# アラームコメントを出力

マニュアル > サーバ作成ガイド > アクション編 > アクションの応用 > ロガー > # アラームコメントを出力 |

概要

イベント型ログの利用により、アラームコメントなどの付属情報をログに出力する方法について解説します。イベント型ログでは、イベントフィールドの設定によって様々な情報をログに含めることができます。

この機能のサンプルは、以下からご利用頂けます。

設定手順

タグの設定

1.データ収集のための仮想デバイスタグ「U01.F01.SD0009」「U01.F01.SM0005」を設定します。SD0009は0から100まで自動的に変化するサイン波で、SM0005は２秒ごとに自動的にON/OFFを繰り返します。

アクションの設定

1.ロガーアクション「A01」を追加します。時刻フィールド「F01」及び下記のイベントフィールドを設定して下さい。
・F02:フィールドタイプ「タグ名」
・F03:フィールドタイプ「値」
・F04:フィールドタイプ「メッセージ」
・F05:フィールドタイプ「条件名」
・F06:フィールドタイプ「サブ条件名」
・F07:フィールドタイプ「カテゴリ」

イベントの設定

1.フォルダを作成し、その中にタグイベントを２つ追加します。そして、フォルダの実行アクションを「A01」に設定します。
※イベントの設定内容の詳細は、下記「解説」を参照して下さい。

解説

各イベントはメッセージ、カテゴリ、重要度の３つの属性を持っています。また、タグイベントはさらに条件名、サブ条件名の属性を持っています。これらの属性を定義することにより、ログファイルにイベントの属性情報を保存することができます。

タグイベント「U01.F01.SD0009」

タグイベント「U01.F01.SM0005」

ログ結果

時刻 | タグ名 | 値 | メッセージ | 条件名 | サブ | カテゴリ
2003/2/19 13:38:01 | U01.F01.SD0009 | 99 | 上下限値を超えています | PVLEVEL | HI_HI | SystemFailure
2003/2/19 13:38:01 | U01.F01.SM0005 | TRUE | ポンプをONしました |  |  | OperatorProcessChange
2003/2/19 13:38:04 | U01.F01.SM0005 | TRUE | ポンプをONしました |  |  | OperatorProcessChange
2003/2/19 13:38:06 | U01.F01.SD0009 | 90 | 上下限値を超えています | PVLEVEL | HI | SystemFailure
2003/2/19 13:38:08 | U01.F01.SM0005 | TRUE | ポンプをONしました |  |  | OperatorProcessChange
2003/2/19 13:38:12 | U01.F01.SM0005 | TRUE | ポンプをONしました |  |  | OperatorProcessChange
2003/2/19 13:38:15 | U01.F01.SD0009 | 39 | 上下限値を超えています | PVLEVEL | LO | SystemFailure
2003/2/19 13:38:16 | U01.F01.SM0005 | TRUE | ポンプをONしました |  |  | OperatorProcessChange
2003/2/19 13:38:20 | U01.F01.SM0005 | TRUE | ポンプをONしました |  |  | OperatorProcessChange
2003/2/19 13:38:24 | U01.F01.SM0005 | TRUE | ポンプをONしました |  |  | OperatorProcessChange
2003/2/19 13:38:28 | U01.F01.SM0005 | TRUE | ポンプをONしました |  |  | OperatorProcessChange
2003/2/19 13:38:32 | U01.F01.SM0005 | TRUE | ポンプをONしました |  |  | OperatorProcessChange
2003/2/19 13:38:36 | U01.F01.SM0005 | TRUE | ポンプをONしました |  |  | OperatorProcessChange
2003/2/19 13:38:40 | U01.F01.SM0005 | TRUE | ポンプをONしました |  |  | OperatorProcessChange
2003/2/19 13:38:40 | U01.F01.SD0009 | 61 | 上下限値を超えています | PVLEVEL | HI | SystemFailure
2003/2/19 13:38:44 | U01.F01.SM0005 | TRUE | ポンプをONしました |  |  | OperatorProcessChange
2003/2/19 13:38:46 | U01.F01.SD0009 | 91 | 上下限値を超えています | PVLEVEL | HI_HI | SystemFailure