# 接続例

# 接続例 |

接続対象はF3シリーズになります。内部バス接続を行う場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
機器 | F3SP25-2N
CPU互換ユニット | LC11-1N

設定環境

項目 | 環境
ツール | I/Oアクセスライブラリ

接続には横河製I/Oアクセスライブラリが必要です。本パッケージでは以下のバージョンで動作確認しております。

横河電機 I/Oアクセスライブラリ「Model SFPD03 SUFFIX-J3P Rev1.02」

接続例でのPLC側の設定

1.I/Oアクセスライブラリをインストール後、「fam3test.exe」を実行してCPUと接続ができることを確認する

接続例でのパソコン側の設定

Serverアプリケーションを用いて、通信設定を行ったPLCと接続を行います。

1.ツリーの「Application」-「Driver」を右クリックして、ドライバの追加を選択する

2.表示されたドライバ一覧から以下のユニットを選択し、追加を行う

3.接続時テスト及びフォルダのネットワーク設定でCPU番号（01～04）を指定する

【接続テストダイアログ】 | 【フォルダのプロパティ】

| I/Oアクセスライブラリを使っている複数のアプリケーションから、同時に接続することはできません。