# 設定例

# 設定例 |

使用機種

項目 | 機種等
PLC | Q02CPU
通信ユニット | QJ71E71

設定詳細

項目 | 設定項目 | 設定例
PLC側の設定 | IPアドレス | 192.0.0.2
| ポート番号 | 5001
| 通信プロトコル | UDP/IP
パソコン側の設定 | IPアドレス | 192.0.0.1
| ポート番号 | 自動

| 設定例で使用しているPLC側ポート番号5001はGXDeveloperで設定せずに利用できる三菱PLC特有なポート番号です。

接続例でのPLC側の設定

「AJ71QC24」の前面にあるスイッチを設定します。スイッチの詳細については、メーカーのマニュアルを参照してください。

以下のように設定したら、必ず一度PLCをリセットしてください。

「QJ71E71」に設定を行います。設定はGXDeveloperなどで行います。

1.GXDeveloperなどを起動して、新規プロジェクトを作成する

2.ツリーの「パラメータ」-「ネットワークパラメータ」をダブルクリックして、「MELSECNET/Ethernet」を選択し、下のように設定する
「先頭I/ONo.」は、「QJ71E71」の位置にあわせて設定してください。

3.「動作設定」をクリックして、下のように設定した後、「設定終了」をクリックする
「交信データコード設定」は、必ず「バイナリコード交信」に設定します。

4.「設定終了」をクリックして、ネットワークパラメータのダイアログを閉じる

5.「オンライン」メニューの「PC書込」を選択して、パラメータをPLCへ書き込む