# タグの配列

マニュアル > サーバ作成ガイド > タグ編 > 機能解説 > # タグの配列 |

タグの配列について

標準PLCでは「高度な設定」タブの「配列にする」をチェックすると、タグが配列として扱われます。

配列タグとして設定を行うと、連続したエリアをまとめて扱うことができます。

例えば、PLCのアドレス「D00001」の数値タグで、配列数を1000と指定した場合、「D00001」から「D01000」までの1000個の配列として扱えます。

| ■OPC OPCの配列型（VT_ARRAY）に対応しています。接続するOPCクライアントが配列のデータ型に対応しているか否かを確認し、対応しているものであれば、連続したエリアに対して１つのタグで一括して通信を行うことができます。 ■DDE ExcelでVBAを用いて通信する場合、最大32個の配列として扱えます。詳しくは「インターフェース編」を参照ください。 ■IPLinkクライアントActiveX IPLinkクライアントではReadVal/ WriteValなどで配列を扱うことができます。詳しくは「インターフェース編」を参照ください。 ■FA-Panel GetVal/ ReadVal/ WriteVal/ ReadRefresh/ WriteRefreshなどのメソッドで配列を扱うことができます。配列を使用すると、スクリプトから大量のデータを高速に読み書きできます。