# HIDEC-S10/2α/mini LWE550/LQE020 相当

マニュアル > 機器接続ガイド > 日立製作所 > 接続手順(Ethernet) > # HIDEC-S10/2α/mini LWE550/LQE020 相当 |

デバイス一覧

対応するデバイスは以下のとおりです。(デバイス一覧の見方については、こちらを参照下さい。)

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
アドレス指定（16bit単位） | AW | 060000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
アドレス指定（32bit単位） | AD | 060000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
外部入力 | X | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
トランスファーレジスタ | J | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
外部出力 | Y | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
レシーブレジスタ | Q | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
グローバルリンクレジスタ | G | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
内部レジスタ | R | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
拡張内部レジスタ | M | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
キープリレー | K | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
オンディレイタイマ（接点） | TK | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
オンディレイタイマ（コイル） | T | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ワンショットタイマ（接点） | UK | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ワンショットタイマ（コイル） | U | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ（アップコイル） | CU | 00 | 16進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ（ダウンコイル） | CD | 00 | 16進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ（接点） | C | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ（リセットコイル） | CR | 00 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ネスティングコイル（接点） | N | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
プロセスコイル | P | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
エッジ接点 | V | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
イベントレジスタ | E | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ゼットレジスタ | Z | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
システムレジスタ | S | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
外部入力 | XW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
トランスファーレジスタ | JW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
外部出力 | YW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
レシーブレジスタ | QW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
グローバルリンクレジスタ | GW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
内部レジスタ | RW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
拡張内部レジスタ | MW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
キープリレー | KW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
オンディレイタイマ | TW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ワンショットタイマ | UW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
アップダウンカウンタ | CW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ネスティングコイル | NW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
プロセスコイル | PW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
エッジ接点 | VW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
イベントレジスタ | EW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ゼットコイル | ZW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
システムレジスタ | SW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ワークレジスタ | FW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ロングワードレジスタ（32bit） | BD | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張外部入力 | IW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
拡張外部出力 | OW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
データレジスタ | DW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
オンディレイタイマ（設定値） | TS | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ワンショットタイマ（設定値） | US | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
カウンタ（設定値） | CS | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
オンディレイタイマ（計数値） | TC | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ワンショットタイマ（計数値） | UC | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
カウンタ（計数値） | CC | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
外部入力（32bit） | XL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
外部出力（32bit） | YL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
内部レジスタ（32bit） | RL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張内部レジスタ（32bit） | ML | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
データレジスタ（32bit） | DL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
ワークレジスタ（32bit） | FL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張外部入力（32bit） | IL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張外部出力（32bit） | OL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●

| 絶対アドレス指定で060000より前のアドレスへのアクセスは許可されていません。アクセスした場合のPLCの動作は保証しておりません。

| ・「AW」は、絶対アドレス指定のワード単位でアクセスする場合利用してください。 アドレスは偶数（2の倍数）で指定してください。 例） アドレス AW061000 → DW000 アドレス AW061002 → DW001 アドレス AW061004 → DW002 ・「AD」は、絶対アドレス指定のダブルワード単位でアクセスする場合利用してください。 アドレスは4の倍数で指定してください。 例） アドレス AD061000 → DW000～DW001をロングワードとして解釈 アドレス AD061004 → DW002～DW003をロングワードとして解釈 アドレス AD061008 → DW004～DW005をロングワードとして解釈 ・ロングワードのデバイス（「XL」「YL」「RL」など）はPLC自体には定義されていませんが、ロングワード単位でデバイスを扱うときのために、仮想的に定義してあります。 それぞれ「BW」「XW」「YW」と同等ですが、32ビットごとに値を取り扱います。アドレスは偶数（2の倍数）で指定します。

接続例

接続対象はS10miniシリーズになります。Ethernet接続を行う場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
PLC | LQP120（S10mini）
通信ユニット | LQE020

設定環境

項目 | 環境
OS | WindowsXP Professional 32Bit
ツール | S10 ラダーツール

設定詳細

項目 | 設定 | 設定項目 | 設定例
PLC側の設定 | ツールで設定 | IPアドレス | 192.0.0.2
|  | サブネットマスク | 255.0.0.0
|  | ポート番号 | 4301
パソコン側の設定 | ユニット設定 | IPアドレス | 192.0.0.1
|  | ポート番号 | 自動

※パソコン側の設定の大部分はユニット側の設定に合わせ込む形になります。

接続例でのPC側の設定

「LQE020」に設定を行います。設定は前面スイッチとS10ラダーツールで行います。

1.「LQE020」のユニットの前面スイッチを以下のように設定する
設定後PLCを必ずリセットしてください。

スイッチ | 設定 | 備考
MODUNO | 2 | 10BASE-Tの通信

2.PLC側（LQE020）のIPアドレスおよびサブネットマスクを設定する
設定方法の詳細については、メーカーにお問い合わせください。

3.IP及びサブネットの設定は、下記のようにメモリへ直接書き込む（S10ラダーツール MCS画面）
PLC側のIPアドレスおよびサブネットマスクの指定をFBFE0へ直接書き込みます。前半がIPで後半がサブネットです。
192.0.0.2（IP） 255.0.0.0（サブネット）の場合
FBFE0 C000 0002 FF00 0000

接続例でのパソコン側の設定

Serverアプリケーションを用いて、通信設定を行ったPLCと接続を行います。

1.ツリーの「Application」-「Driver」を右クリックして、ドライバの追加を選択する

2.表示されたドライバ一覧から以下のユニットを選択し、追加を行う

3.追加されたユニット（U01）のプロパティを開き、通信設定をクリックする

4.「パソコン側設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
パソコンIPアドレス | 192.0.0.1
パソコンポート番号 | 自動

5.「ユニット側設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
ユニットIPアドレス | 192.0.0.2
ユニットポート番号 | 4301

6.「ピングテスト」を選択し、ピングが正常に通るか確認を行う
「Ping test is success～」といったメッセージが表示されれば、テストはOKです。

7.接続テストを行い、接続確認を行う
「接続OK」といったメッセージが表示された場合、接続確認OKとなります。