# 接続例

# 接続例 |

MsysNetを使用する場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
リンクユニット | 72LB2-NB-K

設定詳細

項目 | 設定 | 設定項目 | 設定例
パソコン側の設定 | ユニット設定 | IPアドレス | 192.168.1.1

※パソコン側の設定の大部分はユニット側の設定に合わせ込む形になります。

接続例でのパソコン側の設定（ユニット設定手順）

ユニットの通信設定では、PC側のIPアドレスを定義します。

相手先（72LB2-NB-K）の通信情報（IPアドレス等）は自動取得されるため、特に設定する必要はありません

1.ツリーの「Application」-「Driver」を右クリックして、ドライバの追加を選択する

2.表示されたドライバ一覧から以下のユニットを選択し、追加を行う

3.追加されたユニット（U01）のプロパティを開き、通信設定をクリックする

4.「パソコン側設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
IPアドレス | 192.168.1.1

| ユニットは1つのみ定義できます。ユニットを複数追加しないでください。

| 複数のステーションや複数のカードに対して通信する場合、デバイスダウンの認識方法を「リフレッシュ通信が連続して失敗したらダウンとする（フォルダ毎）」を選択してください。

| ユニットの通信設定では、PC側のIPアドレスを定義します。相手先（72LB2-NB-K）の通信情報（IPアドレス等）は自動取得されるため、特に設定する必要はありません。

接続例でのパソコン側の設定（フォルダ設定手順）

各フォルダ内には同一ステーションの同一カード内のタグのみを設定してください。72LB2では、配下のカードごとに物理的に別れており、カードごとに電源を切ったり、バスから切離したりすることが可能です。

同一フォルダ内に、複数のカードのタグを設けている場合、いずれかのカードが切離されると、フォルダ内の全タグのクオリティがBADになります。そのため、通信ができているタグもクオリティBADとなるので、注意してください。

接続例でのパソコン側の設定（タグ設定手順）

タグには下記の３つの種類があります。

・アイテムタグ

・カードステータスタグ

・ファンクションタグ

１）アイテムタグ

アイテムタグには、自動通信アイテムタグと手動通信アイテムタグがあり、「基本形PID PV値」や「Ao送信端子Ao1アナログ値」等のアイテムの値を入出力するためのタグです。

アドレスの指定方法は下記のように指定します。指定可能なアドレスは後述の「アイテムタグのサポート範囲」を参照してください。

指定方法 | ST.CD.GR.ITEM.TYPE ST：ステーション番号（0-3F 16進数） CD：カード番号（0-F 16進数） GR：グループ番号（0-99 10進数） ITEM：アイテム番号（0-99 10進数） TYPE：形式（21-99 10進数）

例）

0.0.2.16.21 ：ST00、CD0、GR02、ITEM16、TYPE21（基本形PID PV値）

0.0.11.21.34 ：ST00、CD0、GR11、ITEM21、TYPE34（Ao送信端子Ao1アナログ）

２）カードステータスタグ

カードステータスタグはカードの状態を知るためのタグです。アドレスの指定方法は下記のように指定します。

指定方法 | ST.CD ST：ステーション番号（0-3F 16進数） CD：カード番号（0-F 16進数）

例）

0.0 ：ステーション0、カード0の状態

カードステータスタグの値は下記のビットパターンの組合せになります。

0x1 | メンテナンススイッチ | 0:モニタモード 1:プログラムモードまたはシミュレーションモード（グループ00、ITEM01相当）
0x2 | 制御状態表示 | 0:動作中 1:停止中（グループ00、ITEM02相当）
0x4 | EEROMエラー | 0:正常 1:異常（グループ00、ITEM21相当）
0x8 | PV異常 | 0:正常 1:異常（グループ00、ITEM22相当）
0x10 | MVアンサーバック異常 | 0:正常 1:異常（グループ00、ITEM23相当）
0x20 | カードブロック異常 | 0:正常 1:異常（グループ00、ITEM24相当）
0x40 | 制御過負荷 | 0:正常 1:制御過負荷（グループ00、ITEM25相当）
0x8000 | カード有無 | 0:カード有 1:カード無

| カード有無の値が1の場合、他のステータスの値は0になります。

３）ファンクションタグ

ファンクションタグは、手動通信アイテムに対して、通信指示を与えることができます。手動通信アイテムは、なにも指示が無い場合、値が更新されません。ファンクションタグはアドレスのところに「FUNCTION」と指定します。

このファンクションタグに対して、どの手動通信アイテムタグの値を更新するかを示す文字列を書き込みます。

書込値は、グループ単位（ST.CD.GR）もしくは、ITEM単位（ST.CD.GR.ITEM.TYPE）で指定できます。カンマ「,」で区切ることにより複数のグループや複数のITEMの値を一括で更新できます。

書込値の例）

0.0.2 ：ステーション0、カード0、グループ2を更新する

0.0.2,0.0.3 ：ステーション0、カード0、グループ2及びグループ3を一括更新する

0.0.2.19.21 ：ステーション0、カード0、グループ2のPV上限設定値を更新する

0.0.2.19.21,0.0.2.20.21 ：ステーション0、カード0、グループ2のPV上限及び下限設定値を一括更新する

| 一括更新できる数は、グループ単位で2個、ITEM単位で10個までです。グループ単位とITEM単位を混在した一括更新は、使用しないでください。

| カンマ「,」で一括更新する場合、複数のステーション、複数のカードにまたがった指定も可能です。

| アイテムタグのサポート範囲については、「アイテムタグのサポート範囲」を参照してください。