# ダイアルアップ接続/切断を行う

マニュアル > サーバ作成ガイド > アクション編 > アクションの応用 > ダイアルアップ > # ダイアルアップ接続/切断を行う |

概要

ここでは、ダイアルアップ接続を行い、インターネット接続をおこなうサンプルについて解説します。サンプルではトリガによって、接続/切断を行うことができます。

使用アクション：ダイアルアップアクション

この機能のサンプルは、以下からご利用頂けます。

設定手順

タグ設定

1.タグを設定します。

タグ名 | アドレス | 目的
--- | --- | ---
U01.F01.T01 | X0000 | ダイアルアップ接続を実行するためのトリガとなるタグ
U01.F01.T02 | X0001 | ダイアルアップ切断を実行するためのトリガとなるタグ

アクション設定

1.ダイアルアップ接続アクション「A01」を設定します。

2.アクションのプロパティを開き、ダイアルアップタブからダイアルアップ接続時の設定を行います。

イベント設定

1.アクションを実行するためのタグイベントを作成します。今回は2つのアクションを使用するため、タグイベント「E01」「E02」の2つ用意します。

2.E01はU01.F01.T01がTRUEになったら、アクションを実行します。実行アクションは「A01」を設定し、パラメータに「DIAL」を指定します。

3.E02はU01.F01.T02がTRUEになったら、アクションを実行します。実行アクションは「A01」を設定し、パラメータに「HANGUP」を指定します。

動作確認

アプリケーションをオンラインにしてください（黄色矢印）。オンライン後、U01.F01.T01にTRUEを書き込み、ダイアルアップ接続されることを確認してください。その後、U01.F01.T02にTRUEを書き込み、接続が切断されることを確認してください。

このサンプルの応用例

メール送信のためにダイアルアップ接続を利用することができます。ダイアルアップを行った後メール送信を行い、接続を切断します。メール送信アクション「A02」を作成し、「E01」イベントで「A01」の後に「A02」を実行するようにします。さらに、「A01」を「HANGUP」を指定します。