# 接続手順

マニュアル > 機器接続ガイド > エシュロン > # 接続手順 |

概要

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | 接続対象 | 対応ドライバ
LonWorks | LNS DDE Server | エシェロン-LonWorks LNS DDE Server 【接続時使用プロトコル】 DDE
| iLon1000 | エシェロン-LonWorks iLon 1000 【接続時使用プロトコル】 XML
| SmartServer2 | エシェロン-LonWorks SmartServer2 【接続時使用プロトコル】 SOAP/XML

設定ダイアログ詳細

LNS DDE Server

通信設定 | •アプリケーション名 DDEのアプリケーション名です。LNSDDEサーバーの場合、「LNSDDE」です。 •トピック名 DDEのトピック名です。 •接続方法 通常「2 - ホットリンク（推奨）」を選択して下さい。 •更新周期 値を更新する周期です。 •DDE初期化後待ち時間 DdeInisialize呼び出し後の待ち時間です。LNSDDEの場合、ここに待ち時間を設定する必要がある場合があります。 •トピック接続後待ち時間 DdeConnect呼び出し後の待ち時間です。LNSDDEの場合、通常0を指定して下さい。
タグの設定 | •LON側タグ名 iLon1000に定義したネットワーク変数名です。 •オプション追加 オプション文字列を追加します。詳しくはLNSDDEサーバーのマニュアルを参照ください。 •SNVT 値の変換フィルターです。

LNS DDE Server

通信設定 | •iLon1000IPアドレス iLon1000のIPアドレスです。 •FTPログイン名 FTPログイン名です。 •FTPパスワード FTPログイン名です。 •FTPディレクトリパス 通信で使用するフォルダのパスです。特に必要がなければデフォルトのままにして下さい。 •HTTPパス 通信で使用するフォルダのHTTPのルートからのパスです。特に必要がなければデフォルトのままにして下さい。 •通信ファイル名ヘッダ 複数台のiLon1000と通信する場合は、ヘッダ名を各ユニットごとに別々の名前にして下さい。 •ディレイ 通信時間に待ち時間を入れます。通常は０を指定して下さい。 •iLon1000初期化 iLon1000に必要なファイルをFTP転送します。
タグの設定 | •LON側タグ名 iLon1000に定義したネットワーク変数名です。 •SNVT 値の変換フィルターです。 •このタグに対して値の書き込みを行う 値を書き込むタグのみチェックしてください。

SmartServer2

通信設定 | •URL SmartServer2.0へ設定したIPアドレスやソープパスを用いて「URL」に設定します。 •パケット最大アイテム数 SOAP/XMLで一度に通信を行うLONのポイント数です。現在のバージョンでは24固定で設定してください。 •通信方法 「読込み通信を同期で行う」 通常のPLC 通信と同様の仕組みで、SmartServer との通信を行います。実際の読込み要求が来た場合、SmartServer と実際に通信を行い、値を返します。 更新周期はフォルダの「更新周期」の設定に従います。 「読込み通信を非同期で行う」 SmartServer との通信を別スレッドで常に行い、実際の読込み要求が来た場合、キャッシュ上の値を返します。更新周期は「更新時間」の設定に従います。 •更新時間 「読込み通信を非同期で行う」を選択した時に使用される更新周期の設定です。 •タイムアウト 通信タイムアウト時間です。
タグの設定 | •LON側タグ名 i SmartServer2.0で通信を行うLONポイントのパスを設定します。 •SNVT 値の変換フィルターです。