# 複数台のPCでの運用

トレーニング > 基本編 > 5.運用 > # 複数台のPCでの運用 |

運用構成

本構成は、１台のPCでPanel ServerとPanel Browserを起動するとともに、さらに複数台のクライアントPCでPanel Browserを起動する場合の運用パターンです。Panel Serverが稼働するPCが停止しない限り、他のクライアントPCが停止してもロギングデータなどには影響は生じません。尚、以下の構成例で必要となるクライアントライセンス数は3つとなります。

Panel Server ー Panel Browser 間の接続設定

複数台のPCでPanel Browserを運用する場合、Panel Server ー Panel Browser 間の接続のために以下の設定を行います。

プロパティ名 | 設定内容 | プロパティ概要
接続先 (PSNode) | サーバIPアドレス | サーバのIPアドレス。 サーバとブラウザを別々のPCで実行するとき、サーバのIPアドレスもしくはノード名を必ず指定する必要があります。
ポート (PSPanelPort) | 6001 | サーバのポート番号。 サーバ側にはデフォルトで6001が設定されています。