# ValueStateChanged

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > IPLinkインターフェース > IPLinkクライアントライブラリ > IPLinkクライアントライブラリ リファレンス > イベント > # ValueStateChanged |

値及び値品質が変化したときに発生します。

構文

    Private Sub AxIPLink1_ValueStateChanged(sender As Object,e As AxIPLINKLib6._DClientIPLinkEvents_ValueStateChangedEvent) Handles AxIPLink1.ValueStateChanged

戻り値

e.tagPath
| 型： | String
| タグパス。 例）U01.F01.T01

e.value
| 型： | Void
| タグの値。

e.state
| 型： | Void
| 値の状態。 True - 正常。False - 異常。

| 解説

値及び値の状態が変化した時に発生するイベントです。 値の状態は、正常にPLCと通信ができている場合はTrueです。PLCに異常が発生した場合、Falseになります。 PLCに異常が発生した場合、Valueには最後に正常な通信が行われた時のタグ値が格納されています。

参照

ValueChange