# Modbus/TCP AG428

マニュアル > 機器接続ガイド > エニイワイヤ > 接続手順(Ethernet) > # Modbus/TCP AG428 |

デバイス一覧

対応するデバイスは以下のとおりです。(デバイス一覧の見方については、こちらを参照下さい。)

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
入力レジスタ | IR | 30001 | 10進数 | ワード | ○ | ×
保持レジスタ | HR | 40001 | 10進数 | ワード | ○ | ●

接続例

接続対象はAG428シリーズになります。Ethernet接続を行う場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
通信ユニット | AG428-EC

設定環境

項目 | 環境
OS | Windows7 Professional 64Bit
ツール | Internet Explorer 9

設定詳細

項目 | 設定 | 設定項目 | 設定例
PLC側の設定 | ツールで設定 | IPアドレス | 192.168.0.100
|  | ポート番号 | 502
パソコン側の設定 | ユニット設定 | IPアドレス | 192.168.0.1
|  | ポート番号 | 自動

※パソコン側の設定の大部分はユニット側の設定に合わせ込む形になります。

接続例でのPLC側の設定

「AG428-EC」に設定を行います。設定はWEBなどで行います。

1.WEBブラウザ（IEなど）を起動して、AG428-EC に現在設定されているIPアドレスにアクセスする

2.Ethernetゲートウェイページが表示されたら、IPコンフィギュレーション画面を表示する

3.IPコンフィギュレーション画面でIPアドレスを設定し、「変更」ボタンをおす

接続例でのパソコン側の設定

Serverアプリケーションを用いて、通信設定を行ったPLCと接続を行います。

1.ツリーの「Application」-「Driver」を右クリックして、ドライバの追加を選択する

2.表示されたドライバ一覧から以下のユニットを選択し、追加を行う

3.追加されたユニット（U01）のプロパティを開き、通信設定をクリックする

4.「パソコン側設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
パソコンIPアドレス | 192.168.0.1
パソコンポート番号 | 10001

5.「ユニット側設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
ユニットIPアドレス | 192.168.0.100
ユニットポート番号 | 10001

6.「ピングテスト」を選択し、ピングが正常に通るか確認を行う
「Ping test is success～」といったメッセージが表示されれば、テストはOKです。

7.接続テストを行い、接続確認を行う
「接続OK」といったメッセージが表示された場合、接続確認OKとなります。