# １台のPCでの運用

トレーニング > 基本編 > 5.運用 > # １台のPCでの運用 |

運用構成

本構成は１台のPCのみによるスタンドアロン構成であり、Panel ServerとPanel Browserを同時に起動する最小構成の運用パターンです。必要となるクライアントライセンス数は1つとなります。

Panel Server ー Panel Browser 間の接続設定

１台のPCで運用する場合、Panel Server ー Panel Browser 間の接続のために、以下の内容を設定します。

プロパティ名 | 設定内容 | プロパティ概要
接続先 (PSNode) | 空白 もしくは サーバIPアドレス | サーバのIPアドレス。 サーバとブラウザを別々のPCで実行するとき、サーバのIPアドレスもしくはノード名を必ず指定する必要があります。同じPCで実行する時は、空白のままでかまいません。
ポート (PSPanelPort) | 6001 | サーバのポート番号。 サーバ側にはデフォルトで6001が設定されています。