# MICREX-Fシリーズ NV1L-RS2相当

マニュアル > 機器接続ガイド > 富士電機 > 接続手順(RS-232C) > # MICREX-Fシリーズ NV1L-RS2相当 |

デバイス一覧

対応するデバイスは以下のとおりです。(デバイス一覧の見方については、こちらを参照下さい。)

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
入力リレー | B | 0000 | ３桁（10進）＋　1桁（16進） | ビット | ○ | ●
補助リレー | M | 0000 | ３桁（10進）＋　1桁（16進） | ビット | ○ | ●
キープリレー | K | 0000 | ３桁（10進）＋　1桁（16進） | ビット | ○ | ●
微分リレー | D | 0000 | ３桁（10進）＋　1桁（16進） | ビット | ○ | ●
特殊リレー | F | 0000 | ３桁（10進）＋　1桁（16進） | ビット | ○ | ●
アナウンスリレー | A | 0000 | ３桁（10進）＋　1桁（16進） | ビット | ○ | ●
リンクメモリ（ビット単位） | L | 0000 | ３桁（10進）＋　1桁（16進） | ビット | ○ | ●
入力リレー（ワード単位） | WB | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
補助リレー（ワード単位） | WM | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
キープリレー（ワード単位） | WK | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
微分リレー（ワード単位） | WD | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
特殊リレー（ワード単位） | WF | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
アナウンスリレー（ワード単位） | WA | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
リンクメモリ（ワード単位） | WL | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
データメモリ | BD | 0000 | 4桁（10進） | ダブルワード | ○ | ●
タイマ0.01秒（設定値） | TS | 0000 | 4桁（10進） | ダブルワード | ○ | ●
タイマ0.01秒（現在値） | TR | 0000 | 4桁（10進） | ダブルワード | ○ | ●
カウンタ0.01秒（設定値） | CS | 0000 | 4桁（10進） | ダブルワード | ○ | ●
カウンタ0.01秒（現在値） | CR | 0000 | 4桁（10進） | ダブルワード | ○ | ●
ファイルメモリ（16bit設定） | W | 0000000 | 7桁（10進） | ワード | ○ | ●
ファイルメモリ（16bit反転） | WR | 0000000 | 7桁（10進） | ワード | ○ | ●
ファイルメモリ（32bit設定） | WW | 0000000 | 7桁（10進） | ダブルワード | ○ | ●

| ファイルメモリは上位３桁が識別子になります。W30.0123の場合、W0300123と指定してください。 タイマ0.1秒（現在値）はファイルメモリのW0090000～で指定して下さい。

接続例

接続対象はMICREX-Fシリーズになります。RS-232C接続を行う場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
PLC | MICREX-F F55
通信ユニット | NV1L-RS2

設定環境

項目 | 環境
OS | WindowsXP Professional 32Bit

設定詳細

項目 | 設定 | 設定項目 | 設定例
PLC側の設定 | スイッチで設定 | MODE | 1
伝送速度 | 19200bps
ストップビット | 1bits
データビット | 7bits
パリティビット | 偶数
パソコン側の設定 | ユニット設定 | COMポート | 接続する通信ポート番号
伝送速度 | 19200bps
バイトサイズ | 7bits
ストップビット | 1bits
パリティ | 偶数

※パソコン側の設定の大部分はユニット側の設定に合わせ込む形になります。

接続例でのPLC側の設定

「NV1L-RS2」に設定を行います。設定は底面にあるスイッチで行います。

1.底面のスイッチを以下のように設定する

スイッチ | 説明 | 設定内容
MODE | 伝送モード | 1
SW1 | ポートレート | OFF
SW2 | ON
SW3 | ON
SW4 | ストップビット長 | ON
SW5 | データビット長 （7/8ビット） | ON
SW6 | パリティビット （偶/奇） | ON
SW7 | パリティビット （あり/なし） | ON
SW8 | 初期化方法 | ON

| スイッチの設定内容等の詳細については、富士電機「F55シリーズ 汎用インターフェースカード ユーザマニュアル TYPE NV1L-RS2」を参照してください。

接続例でのパソコン側の設定

Serverアプリケーションを用いて、通信設定を行ったPLCと接続を行います。

1.ツリーの「Application」-「Driver」を右クリックして、ドライバの追加を選択する

2.表示されたドライバ一覧から以下のユニットを選択し、追加を行う

3.追加されたユニット（U01）のプロパティを開き、通信設定をクリックする

4.「通信設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
COMポート | 接続する通信ポート番号
伝送速度 | 19200
バイトサイズ | 7bits
ストップビット | 1bits
パリティ | 偶数

5.USB-RS-232C変換ケーブル等を使用している場合は、通信異常時にCOMポートがロックされる場合があるため、再オープン設定にチェックを入れる

6.接続テストを行い、接続確認を行う
「接続OK」といったメッセージが表示された場合、接続確認OKとなります。