# 接続手順(Ethernet)

マニュアル > 機器接続ガイド > オムロン > # 接続手順(Ethernet) |

概要

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | シリーズ/機種等 | 接続ユニット | 対応ドライバ
Ethernet | Cシリーズ | ・C200HW-PCU01相当 | オムロン-Ethernet Cシリーズ(FINS) 【接続時使用プロトコル】 FINS
| CVM1/CVシリーズ | ・CV500-ETN01相当 | オムロン- Ethernet CV/CVM1シリーズ(FINS) 【接続時使用プロトコル】 FINS
| CS1/CJ1/CJ2/NJ シリーズ | ・CV500-ETN01相当 ・CPU付属ポート | オムロン- Ethernet CS1/CJ1/CJ2/NJ シリーズ(FINS) 【接続時使用プロトコル】 FINS
| CP1E/CP1H/CP1L シリーズ | ・CP1W-CIF41 | オムロン- Ethernet CP1E/CP1H/CP1L (FINS) 【接続時使用プロトコル】 FINS

| CPUユニットとリンクユニットの組み合わせについては、実際に機種の組み合わせが可能かどうかを機器メーカーへご確認ください。また、その組み合わせで、弊社接続時使用プロトコルで通信可能かどうかをご確認ください。

（参考資料）機種一覧

シリーズ | 機種等
Cシリーズ | C200HX、C200HG、C200HE など
CVシリーズ | C500-PS222、CV500-PS221、CVN1 など
CS1シリーズ | CS1G-CPU42H、CS1G-CPU43H、CS1G-CPU44H、CS1G-CPU45H、CS1H-CPU63H、CS1H-CPU64H、CS1H-CPU65H、CS1H-CPU66H、CS1H-CPU67H、CS1D-CPU65H、CS1D-BC052、CS1D-BC082S、CS1D-BI092 など
CJ1シリーズ | CJ1G-CPU42P、CJ1G-CPU43P、CJ1G-CPU45P、CJ1M-CPU11、CJ1M-CPU12、CJ1M-CPU13、CJ1M-CPU21、CJ1M-CPU22、CJ1M-CPU23、CJ1M-CPU11-ETN、CJ1M-CPU12-ETN、CJ1M-CPU13-ETN、CJ1M-CPU21、CJ1M-CPU22、CJ1M-CPU23 など
CJ2シリーズ | CJ2M-CPU11、CJ2M-CPU12、CJ2M-CPU13、CJ2M-CPU14、CJ2M-CPU15、CJ2M-CPU31、CJ2M-CPU32、CJ2M-CPU33、CJ2M-CPU34、CJ2M-CPU35、CJ2H-CPU64-EIP、CJ2H-CPU65-EIP、CJ2H-CPU66-EIP、J2H-CPU67-EIP、CJ2H-CPU68-EIP、CJ2H-CPU64、CJ2H-CPU65、CJ2H-CPU66、CJ2H-CPU67、CJ2H-CPU68 など
CP1Eシリーズ | CP1E-E10DR-A、CP1E-E10DR-D、CP1E-E10DT-A、CP1E-E10DT-D、CP1E-E14DR-A、CP1E-E14SDR-A、CP1E-E20DR-A、CP1E-E20SDR-A、CP1E-E30DR-A、CP1E-E30SDR-A、CP1E-E40DR-A、CP1E-E40SDR-A、CP1E-E60SDR-A、CP1E-N14DR-A、CP1E-N14DR-D、CP1E-N14DT-A、CP1E-N14DT-D、CP1E-N14DT1-D、CP1E-N20DR-A、CP1E-N20DR-D、CP1E-N20DT-A、CP1E-N20DT-D、CP1E-N20DT1-D、CP1E-N30DR-A、CP1E-N30DR-D、CP1E-N30DT-A、CP1E-N30DT-D、CP1E-N30S1DR-A、CP1E-N30S1DT-D、CP1E-N30SDR-A、CP1E-N30SDT-D、CP1E-N40DR-A、CP1E-N40DR-D、CP1E-N40DT-A、CP1E-N40DT-D、CP1E-N40DT1-A、CP1E-N40S1DR-A、CP1E-N40S1DT-D、CP1E-N40SDR-A、CP1E-N40SDT-D、CP1E-N60DR-A、CP1E-N60DR-D、CP1E-N60DT-A、CP1E-N60DT-D、CP1E-N60DT1-D、CP1E-N60S1DR-A、CP1E-N60S1DT-D、CP1E-N60SDR-A、CP1E-N60SDT-D、CP1E-NA20DR-A、CP1E-NA20DT-D など
CP1Lシリーズ | CP1L-EL20DR-D,CP1L-EL20DT-D,CP1L-EM30DR-D,CP1L-EM30DT-D,CP1L-EM40DR-D,CP1L-EM40DT-D,CP1L-L10DR-A,CP1L-L10DT-A,CP1L-L10DT1-D,CP1L-L14DR-A,CP1L-L14DR-D,CP1L-L14DT-A,CP1L-L14DT-D,CP1L-L14DT1-D,CP1L-L20DR-A,CP1L-L20DR-D,CP1L-L20DT-A,CP1L-L20DT-D,CP1L-L20DT1-D,CP1L-M30DR-A,CP1L-M30DR-D,CP1L-M30DT-A,CP1L-M30DT-D,CP1L-M40DR-A,CP1L-M40DR-D,CP1L-M40DT-A,CP1L-M40DT-D,CP1L-M60DR-A,CP1L-M60DR-D,P1L-M60DT-A,CP1L-M60DT-D,CP1L-M60DT1-D など
CP1Hシリーズ | CP1H-X40DR-A,CP1H-X40DT-D,CP1H-XA40DR-A,CP1H-XA40DT-D,CP1H-Y20DT-D など
NJシリーズ | NJ301-1100、NJ301-1200、NJ501-1300、NJ501-1400 など

設定ダイアログ詳細

Ethernet共通

パソコン側設定 | •パソコンIPアドレス パソコンのIPアドレスです。自動を選択すると、デフォルトのIPアドレスが設定されます。 •パソコンポート番号 パソコン側のポート番号です。「自動」にすると、空きポートが選択されます。UDPでなくTCPで通信を行う場合は、自動にします。
ユニット側設定 | •ユニットIPアドレス PLCのIPアドレスです。 •ピングテスト ピングテストを行います。成功した場合は物理的にネットワークが接続されていることを意味します。 •ユニットポート番号 PLCのポート番号です。
通信詳細 | •待ち時間 PLCからの応答タイムアウト時間です。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。 •プロトコル UDPかTCPを選択します。 •パソコン側ポート番号を他のPLCと共用する パソコン側ポート番号を他のPLCと共用したいときに設定します。
その他詳細設定 | •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、つぎの送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。 •書き込み可能にするため、・・・変更を許可 オムロンのPLCは運転モードで動作している場合、値の書き込みを行うことができません。 そのような場合、モニターモードへの切り替えを行う必要があります。この設定を行うことで、切り替え用のコマンドを発行することができます。