# 接続例

# 接続例 |

接続対象はAnUシリーズになります。RS-232C接続を行う場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
PLC | A2UCPU
通信ユニット | AJ71UC24

設定環境

項目 | 環境
OS | Windows7 Professional 64Bit

設定詳細

項目 | 設定 | 設定項目 | 設定例
PLC側の設定 | スイッチで設定 | 伝送速度 | 19200bps
バイトサイズ | 7ビット
ストップビット | 1ビット
奇数/偶数パリティ | 偶数
サムチェックコード | あり
プロトコル | MCプロトコル（形式1）
パソコン側の設定 | ユニット設定 | COMポート | 接続する通信ポート番号
伝送速度 | 19200bps
バイトサイズ | 7bits
ストップビット | 1bits
パリティ | 偶数
サムチェック | あり
プロトコル | 形式1
フォルダ及び通信テスト時設定 | 局番 | 00
ネットワーク番号 | 00
PC番号 | FF
局番号 | 00

※パソコン側の設定の大部分はユニット側の設定に合わせ込む形になります。

接続例でのPLC側の設定

「AJ71UC24」に設定を行います。設定は前面スイッチで行います。

1.スイッチを以下のように設定する

スイッチ | 説明 | 設定内容
MODE | モード設定 ※右側の設定で「形式1」 | 1
STATION No （x10） | 自局番の設定（10の位） | 0
STATION No （x1） | 自局番の設定（1の位） | 0
SW11 | 主チャンネル設定 ※右側の設定で「RS-232C」 | OFF
SW12 | データビット設定 ※右側の設定で「7ビット」 | OFF
SW13 | 伝送速度設定 ※右側の設定で「19200bps」 | OFF
SW14 | ON
SW15 | ON
SW16 | パリティビット有無 ※右側の設定で「あり」 | ON
SW17 | 偶数/奇数パリティ設定 ※右側の設定で「偶数」 | ON
SW18 | ストップビット設定 ※右側の設定で「1ビット」 | OFF
SW21 | サムチェック有無 ※右側の設定で「あり」 | ON
SW22 | RUN中書き込み可/不可設定 ※右側の設定で「あり」 | ON
SW23 | 計算機/マルチドロップリンク選択 ※右側の設定「計算機リンク」 | ON
SW24 | 未使用（OFF固定） | OFF

| RS-232Cケーブルを使用する場合、「AJ71UC21」はデフォルトで「CD端子チェック有り」の設定になっているため、D端子チェックを行わない配線の場合、ラダープログラムを1行追加する必要があります。詳細は「計算機リンクユニット」のマニュアルを参照してください。 【例】スロット0に計算機リンクがある場合

| スイッチの設定内容等の詳細については、三菱電機「AJ71UC24形計算機陸/マルチドロップリンクユニット」ユーザーズマニュアル（ハードウェア編）を参照してください。

接続例でのパソコン側の設定

Serverアプリケーションを用いて、通信設定を行ったPLCと接続を行います。

1.ツリーの「Application」-「Driver」を右クリックして、ドライバの追加を選択する

2.表示されたドライバ一覧から以下のユニットを選択し、追加を行う

3.追加されたユニット（U01）のプロパティを開き、通信設定をクリックする

4.「通信設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
COMポート | 接続する通信ポート番号
伝送速度 | 19200
バイトサイズ | 7bits
ストップビット | 1bits
パリティ | 偶数

5.「その他設定」を開き、以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
サムチェック | チェックを入れる
プロトコル | 形式1

6.USB-RS-232C変換ケーブル等を使用している場合は、通信異常時にCOMポートがロックされる場合があるため、再オープン設定にチェックを入れる

7.接続テストを行い、接続確認を行う
「接続OK」といったメッセージが表示された場合、接続確認OKとなります。