# MICREX-SXシリーズ NP1L-RS2相当

マニュアル > 機器接続ガイド > 富士電機 > 接続手順(RS-232C) > # MICREX-SXシリーズ NP1L-RS2相当 |

デバイス一覧

対応するデバイスは以下のとおりです。(デバイス一覧の見方については、こちらを参照下さい。)

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
標準メモリ | MW | 01000000 | ８桁（10進） | ワード | ○ | ●
リテインメモリ | MWR | 03000000 | ８桁（10進） | ワード | ○ | ●
システムメモリ | MWS | 10000000 | ８桁（10進） | ワード | ○ | ●

| %MW1.123の場合、アドレスは「MW01000123」となります。 %MW3.123の場合、アドレスは「MWR03000123」となります。 %MW10.123の場合、アドレスは「MWS10000123」となります。

接続例

接続対象はMICREX-SXシリーズになります。RS-232C接続を行う場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
PLC | MICREX-SX NP1PH-08
通信ユニット | NP1L-RS2

設定環境

項目 | 環境
OS | WindowsXP Professional 32Bit

設定詳細

項目 | 設定 | 設定項目 | 設定例
PLC側の設定 | スイッチで設定 | MODE | 1（ローダー）
パソコン側の設定 | ユニット設定 | COMポート | 接続する通信ポート番号
伝送速度 | 38400bps
バイトサイズ | 8bits
ストップビット | 1bits
パリティ | 偶数
フォルダ及び通信テスト時設定 | 接続方式 | 7B
接続ID | FE

※パソコン側の設定の大部分はユニット側の設定に合わせ込む形になります。

| 値をPLCへ書き込む場合は、必ずPLCのモードを「TERM」にして下さい。「RUN」もしくは「STOP」では書き込みができません

| PV1L-RS2相当の通信ユニットを使用する場合、通信仕様は（伝送速度：38400bps、バイトサイズ：8 ビット、ストップビット：1ビット、パリティ：偶数）固定になります。そのため、設定項目がありません。

| CPU付属のローダーポートでも通信できます。ケーブルは富士電機製SX-Programmer(D300win)で使用しているケーブルをそのまま利用します。特にPLC側に通信の設定をする必要はありません。通信仕様は（伝送速度：38400bps、バイトサイズ：8ビット、ストップビット：1ビット、パリティ：偶数）固定です。

接続例でのPLC側の設定

「NP1L-RS2」に設定を行います。設定は前面にあるスイッチで行います。

1.前面のスイッチを以下のように設定する

スイッチ | 説明 | 設定内容
MODE（ロータリースイッチ） | 伝送モード | 1（ローダー）

| スイッチの設定内容等の詳細については、富士電機「F55シリーズ 汎用インターフェースカード ユーザマニュアル TYPE NV1L-RS2」を参照してください。

接続例でのパソコン側の設定

Serverアプリケーションを用いて、通信設定を行ったPLCと接続を行います。

1.ツリーの「Application」-「Driver」を右クリックして、ドライバの追加を選択する

2.表示されたドライバ一覧から以下のユニットを選択し、追加を行う

3.追加されたユニット（U01）のプロパティを開き、通信設定をクリックする

4.「通信設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
COMポート | 接続する通信ポート番号
伝送速度 | 38400
バイトサイズ | 8bits
ストップビット | 1bits
パリティ | 偶数

5.USB-RS-232C変換ケーブル等を使用している場合は、通信異常時にCOMポートがロックされる場合があるため、再オープン設定にチェックを入れる

6.接続テストを行い、接続確認を行う
「接続OK」といったメッセージが表示された場合、接続確認OKとなります。

| 接続テスト時及びフォルダの設定の「ネットワーク設定」では伝送の対象となるモジュールを指定します。（接続方式及び接続IDをカンマで区切ります。通常は7B,FEです。）
伝送対象モジュール | 接続方式 | 接続ID
CPU0 | 7A | 00 ※7B（接続方式）,FE（接続ID）と同じ意味です。7A（接続方式）,00（接続ID）は2重化CPUに対応していないため、通常は7B,FEに設定してください。
CPU0 - CPU7及び P/PEリンク、FL-netのSXバス局番 | 7B | FE - CPU番号0 (CPU0) FD - CPU番号1 (CPU1) ... F7 - CPU番号7 (CPU7) F6 - CPU番号8 (P/PEリンク、FL-net) ... EF - CPU番号F (P/PEリンク、FL-net)