# MELSECNET/10

マニュアル > 機器接続ガイド > 三菱電機 > 非公開プロトコル > # MELSECNET/10 |

注意事項

各CPU共通

CPUや各種通信ユニットの設定方法については、それぞれCPUやユニットのマニュアルを参照してください。

「I/O番号」設定時は、対象となるユニットの先頭入出力番号の「16分の1」の値を設定してください。

「高度な設定」の「タイムアウト」の指定は、以下のバージョン以降のドライバパッケージから対応可能であり、これ以前のバージョンのドライバでは、ドライバ側で15秒固定として処理されます。

SW3DNF-MNET10：00A以降

SW3NNF-MNET10：00A以降

なお、この設定は1000の倍数（つまり、秒単位）で指定してください（下3桁は切り捨てて処理されます）。

また、15000～360000は設定値が有効となり、0～14999は15000として、360001以上は360000として処理されます。

QシリーズQモード

対象局にEthernetユニットを取り付けて他局アクセスする場合、「対象局側ユニットのネットワーク番号」「対象局側ユニットの局番号」には、Ethernetユニットのパラメータ設定で指定した値を設定してください。

Ethernetユニット経由で他局アクセスする場合は、Ethernetユニットに「MELSECNET/10ルーチング情報」を設定してください。また、そのとき「MELSECNET/10ルーチング方式」は、「自動応答」以外の方式（IPアドレス算出方式・テーブル変換方式・併用方式のいずれか）を指定してください。

接続局にQnAシリーズCPUを接続し、Ethernet経由で他局アクセスする場合は、パソコンのMELSECNET/10ボードに、以下のルーチングパラメータ設定が必要です。

転送先ネットワークNo. | 対象局のEthernetユニットのネットワーク番号
中継先ネットワークNo. | 接続局のMELSECNET/10ユニットのネットワーク番号
中継先局番号 | 接続局のMELSECNET/10ユニットの局番号

「アクセス対象CPU」で「マルチCPU - 管理CPU」を選択した場合、再度設定画面を開いたときに「シングルCPU」が選択されていますが、これは両者の内部設定値が同一のために発生する現象で、動作には問題ありません。

QnAシリーズ

対象局にEthernetユニットを取り付けて他局アクセスする場合、「対象局側ユニットのネットワーク番号」「対象局側ユニットの局番号」には、Ethernetユニットのパラメータ設定で指定した値を設定してください。

Ethernetユニット経由で他局アクセスする場合は、Ethernetユニットに「MELSECNET/10ルーチング情報」を設定してください。また、そのとき「MELSECNET/10ルーチング方式」は、「自動応答」以外の方式（IPアドレス算出方式・テーブル変換方式・併用方式のいずれか）を指定してください。

接続局にQnAシリーズCPUを接続し、Ethernet経由で他局アクセスする場合は、パソコンのMELSECNET/10ボードに、以下のルーチングパラメータ設定が必要です。

転送先ネットワークNo. | 対象局のEthernetユニットのネットワーク番号
中継先ネットワークNo. | 接続局のMELSECNET/10ユニットのネットワーク番号
中継先局番号 | 接続局のMELSECNET/10ユニットの局番号

MELSECNET/10ボード

特にありません。