# 接続手順(Ethernet)

マニュアル > 機器接続ガイド > 富士電機 > # 接続手順(Ethernet) |

概要

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | シリーズ/機種等 | 接続ユニット | 対応ドライバ
Ethernet | MICREX-Fシリーズ | ・NC1L-ET1 ・FFU170B相当 | 富士電機-Ethernet MICREX-Fシリーズ 【接続時使用プロトコル】 ローダーコマンド
| MICREX-SXシリーズ | ・CPU付属ポート ・NP1L-ET1/ET2相当 | 富士電機- Ethernet MICREX-SXシリーズ 【接続時使用プロトコル】 ローダーコマンド

| CPUユニットとリンクユニットの組み合わせについては、実際に機種の組み合わせが可能かどうかを機器メーカーへご確認ください。また、その組み合わせで、弊社接続時使用プロトコルで通信可能かどうかをご確認ください。

（参考資料）機種一覧

シリーズ | 機種等
MICREX-Fシリーズ | MICREX-F55シリーズ、MICREX-F70シリーズ、MICREX-F120S/140S/15Sシリーズ など
MICREX-SXシリーズ | SPH200シリーズ、SPH300シリーズ、SPH300EXシリーズ、SPH2000シリーズ など SPH3000シリーズ

設定ダイアログ詳細

Ethernet共通

パソコン側設定 | •パソコンIPアドレス パソコンのIPアドレスです。自動を選択すると、デフォルトのIPアドレスが設定されます。 •パソコンポート番号 パソコン側のポート番号です。「自動」にすると、空きポートが選択されます。UDPでなくTCPで通信を行う場合は、自動にします。
ユニット側設定 | •ユニットIPアドレス PLCのIPアドレスです。 •ピングテスト ピングテストを行います。成功した場合は物理的にネットワークが接続されていることを意味します。 •ユニットポート番号 PLCのポート番号です。
通信詳細 | •待ち時間 PLCからの応答タイムアウト時間です。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。 •プロトコル UDPかTCPを選択します。
その他詳細設定 | •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、つぎの送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。