# Ping(ICMP)

マニュアル > 機器接続ガイド > ネットワーク > 接続手順 > # Ping(ICMP) |

概要

Ping(ICMP)を用いて、TCP/IPで接続されたコンピュータやネットワーク機器の状態を診断します。

タグ毎に各機器の状態をブール値（TRUE/FALSE）で表します。

TRUE - 相手機器から応答がある。

FALSE - 相手機器から応答がない。

設定ダイアログ詳細

通信設定 | •通信方法 通常「読込み通信を非同期で行う」を選択してください。 •更新時間 各相手機器の状態を確認する周期です。
タグのアドレス設定 | •相手IPアドレス 状態を診断したい機器のIPアドレスです。 •タイムアウト 応答までのタイムアウト時間です。

| ネットワークの状況などでPingの応答が時々失敗する場合、タグフィルタの移動平均を設定することで、指定回数連続して失敗しないとPing応答なしとするといった設定も可能です。