# 接続手順(Ethernet)

マニュアル > 機器接続ガイド > 安川電機 > # 接続手順(Ethernet) |

概要

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | シリーズ/機種等 | 接続ユニット | 対応ドライバ
Ethernet | CP-9200SH MP2000シリーズ CP-MP920 CP-316 CP-317 | 218IF | 安川電機-Ethernet CP-9200SH/MP2200/ MP920/CP-316/CP-317 【接続時使用プロトコル】 MEMOBUS
MP3000シリーズ | CPU付属ポート 218IF | 安川電機-Ethernet MP3000 【接続時使用プロトコル】 MEMOBUS
GL120 GL130 | JAMSC-120NET12100 | 安川電機-Ethernet GL120/130 【接続時使用プロトコル】 MEMOBUS

設定ダイアログ詳細

Ethernet共通

パソコン側設定 | •パソコンIPアドレス パソコンのIPアドレスです。自動を選択すると、デフォルトのIPアドレスが設定されます。 •パソコンポート番号 パソコン側のポート番号です。「自動」にすると、空きポートが選択されます。 UDPでなくTCPで通信を行う場合は、自動にします。
ユニット側設定 | •ユニットIPアドレス PLCのIPアドレスです。 •ピングテスト ピングテストを行います。成功した場合は物理的にネットワークが接続されていることを意味します。 •ユニットポート番号 PLCのポート番号です。
通信詳細 | •待ち時間 PLCからの応答タイムアウト時間です。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。 •プロトコル UDPかTCPを選択します。 •パソコン側ポート番号を他のPLCと共用する 本PLCの場合、特に意味はありません。
その他詳細設定 | •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、つぎの送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。