# ReadVal

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > IPLinkインターフェース > IPLinkクライアントライブラリ > IPLinkクライアントライブラリ リファレンス > メソッド > # ReadVal |

| タグの値を読み込みます。 構文 AxIPLink1.ReadVal( TagPath, &Value, DataSource ) パラメータ
TagPath
| 型： | String
| タグパス。 例）U01.F01.T01
&Value
| 型： | Void
| 読み込んだ値です。戻り値がTrueの時のみ有効です。
DataSource
| 型： | Numeric
| 0 – クライアントキャッシュ値。1 – サーバキャッシュ値。2 – デバイス値。
戻り値
| 型： | Boolean
| FALSE - 失敗。TRUE - 成功。
| 解説
ReadValメソッドで値を読み込む前に、あらかじめ AddTag メソッドでタグを登録しておく必要があります。 DataSource「0」のとき、クライアントキャッシュから値を取得します。 DataSource「1」のとき、サーバキャッシュから値を取得します。 DataSource「2」のとき、PLCデバイスの値を取得します。 詳細は「クライアントキャッシュとサーバキャッシュ」を参照して下さい。
参照 AddTag ActiveTag